# ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN

## Oversikt

Du kan hente destinasjonsfaksnummeret ved å trykke på berøringstasten til den aktuelle destinasjonen på adressebokskjermen. Dette kalles hurtiganrop.
Det er også mulig å lagre flere faksnumre i en berøringstast slik at du kan hente alle numrene ved å trykke på tasten. Dette er nyttig når du ønsker å sende en faks til (eller avspørre) flere faksdestinasjoner.
Et ikon som angir modus, vises sammen med navet på destinasjonen i hver berøringstast. Ikonene er som følger:

| FAX
| Skanne til e-post
| Internett-faks (Direkte SMTP)
| Skanne til FTP
| Skann til nettverksmappe
| Skanne til skrivebord
| Gruppetast med flere destinasjoner

- Hvis du vil ha informasjon om adresseboken, kan du se "ADRESSEBOK".
- Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lagrer en adresse i adresseboken, kan du se LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNSKRIFT, LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK, LAGRE ADRESSER FRA FAKS- ELLER BILDESENDINGSLOGGER eller LAGRE GRUPPER.

## Drift

1. #### Trykk på [Adressebok]-tasten.

2. #### Trykk på berøringstasten for destinasjonen

   - Destinasjonene som vises i listen, kan innskrenkes etter jobbtype, indeks og nøkkelord.
   - Faksdataene sendes som standard kun til destinasjonen for den gjeldende modus. Hvis en destinasjon er angitt i modusen Skanne til e-post, sendes for eksempel ikke dataene til andre destinasjoner enn destinasjonen som er valgt i modusen Skanne til e-post.
   - Trykk på [Endre skjerm] for å endre rekkefølgen på destinasjonene som vises i listen.
   - Når du legger til en destinasjon, trykk på en annen berøringstast.
   - Når det sendes faksdata til flere destinasjoner, vises antall destinasjoner ved siden av . Det vises også hvis det sendes faksdata til flere destinasjoner når du velger én enkelt berøringstast.

   - Som standard vises destinasjonslisten som er innskrenket av den gjeldende jobben.
   - Når du trykker på berøringstasten og [Vis detaljer]-tasten på handlingspanelet, vises detaljert informasjon. Denne prosedyren kan også brukes til å endre eller legge til en destinasjon for faksoverføring.

   ###### Hvis du velger feil destinasjon:

   Trykk på berøringstasten igjen for å oppheve valget.
   Hvis du vil tillate sending av faksdata til en annen destinasjon enn den som er valgt i gjeldende modus,
   merker du av for [Systeminnstillinger] i Innstillingsmodus (administrator) → [Innstill. For Bildesending] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Adressebok standardvalg] og opphever valg for [Bruk bare adressene til sendemoduser].

Tilbake til toppen