# PROTOKOLLINNSTILLINGER

## "TCP/IP"-fanen

Hvis du vil bruke maskinen i et TCP/IP-nettverk, må denne innstillingen aktiveres.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### IPv4-innstillinger

Når maskinen brukes i et TCP/IP (IPv4)-nettverk, brukes denne innstillingen til å konfigurere maskinens IP-adresse.

###### DHCP/BOOTP

Bruk denne innstillingen til å få IP-adressen hentet opp automatisk med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) / BOOTP (Bootstrap Protocol). Når denne innstillingen er aktivert, er det ikke nødvendig å angi IP-adressen manuelt.
Hvis maskinen brukes på et TCP/IP-nettverk, påse at du aktiverer ”TCP/IP”.
Hvis det brukes DHCP/BOOTP, kan IP-adressen som er tildelt maskinen endres automatisk. Hvis IP-adressen endres, vil ikke utskrift være mulig.

###### RARP

Still dette alternativet til å bruke RARP-protokoll.

###### IPv4-adresse

Angi maskinens IP-adresse.

###### Subnettmaske

Angi IP-subnettmaske.

###### Standard gateway

Angi standard gatewayadresse.

### IPv6-innstillinger

Når maskinen brukes i et TCP/IP (IPv6)-nettverk, brukes denne innstillingen til å konfigurere maskinens IP-adresse.

###### IPv6

Aktiver denne innstillingen.

###### DHCPv6

Bruk denne innstillingen til å få IP-adressen hentet opp automatisk med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Når denne innstillingen er aktivert, er det ikke nødvendig å angi IP-adressen manuelt.

###### Manuell adresse / Prefikslengde

Angi IP-adressen og prefikslengden (0 til 128) for maskinen.

###### Standard gateway

Angi standard gatewayadresse.

- Hvis maskinen brukes på et TCP/IP-nettverk, påse at du aktiverer ”TCP/IP” nedenfor.
- I et IPv6-miljø kan maskinen bruke LPD- eller IPP-protokoll.

- Hvis det brukes DHCPv6, kan IP-adressen som er tildelt maskinen endres automatisk. Hvis IP-adressen endres, vil ikke utskrift være mulig.

### Ping-kommando

Kontrollerer om maskinen kan kommunisere med nettverks-PC-en.
Spesifiser IP-adresse til ønsket PC, og trykk på [Utfør]-tasten. Det vises en melding om hvorvidt det kommer svar fra PC-en.

## "NetWare"-fane

Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### NetWare-konfigurasjon

###### NetWare

Hvis du vil bruke maskinen i et NetWare-nettverk, må denne innstillingen aktiveres.

###### Rammetype

Velg en rammetype.
Innstillinger: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II

###### Driftsmodus

Velg en driftsmodus.
Innstillinger: PSERVER, RPRINTER

###### Skrivernavn

Angi skrivernavnet.

### PSERVER-konfigurasjon

###### Utskriftsservernavn

Angi et utskriftsservernavn.

###### Påloggingspassord

Angi påloggingspassordet.
Du kan endre passord ved å angi [Endre passord] til .

###### Kontroller intervall

Angi et jobbkontrollintervall.

###### Bindery-modus

Still dette alternativet til å bruke Bindery-modus.

###### Filservernavn 1 til 8

Angi et filservernavn.

###### NDS-tre

Angi NDS-trenavnet.

###### NDS-kontekst

Angi NDS-kontekst.

### RPRINTER-konfigurasjon

###### Skriverservernavn 1 til 8

Angi et utskriftsservernavn.

###### Tidsavbrudd for jobb

Angir et tidsavbrudd for jobb.

## "EtherTalk"-fanen

Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### EtherTalk-innstillinger

###### EtherTalk

Hvis du vil bruke maskinen i et EtherTalk-nettverk, må denne innstillingen aktiveres.

###### Sonenavn

Angi et sonenavn.

###### Skrivernavn

Angi skrivernavnet.

## "NetBIOS"-fanen

Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### NetBIOS-konfigurasjon

###### NBT/WINS

Hvis du vil bruke maskinen i et NetBIOS-nettverk, må denne innstillingen aktiveres.
Tilbake til toppen