# UTSKRIFTSINNSTILLINGER

## Oversikt

Konfigurer utmatingsinnstillinger for kopier ved hjelp av Sortering, Gruppe, Forskyvning, Stifting, Stansing eller Brett. Angi også utmatingsdestinasjon for kopier.

### Utmatingsskuff

Angi utmatingsdestinasjon for kopier.
Trykk på [Forskyvningsskuff] og [Høyre skuff]. Hvis en ferdiggjører (100-arksstifting) eller etterbehandler for ryggstifting (100-arksstifting) er installert, velger du [Forskyvningsskuff]-, [Midterste skuff]- eller [Høyre skuff].
Hvis en ferdiggjører eller etterbehandler med ryggstifting ikke er installert, trykker du på [Senterskuff]- eller [Høyre skuff]-tasten.

- ENDRE UTMATINGSDESTINASJON

### Sortering

Denne funksjonen skriver ut hvert kopisett litt forskjøvet. Funksjonen aktiveres ved å sette avkrysningsboksen til og deaktiveres ved å sette den til .
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når ferdiggjører eller etterbehandler med ryggstifting er installert.
Velger du stiftefunksjonen, fjernes merket for Sortering automatisk.

### Sorter/Grupper/Stift

Velg sorteringsmetode når du kopierer en skannet original.
Sorter sorterer den skannede originalen sett for sett, og skriver ut settene. Grupper sorterer den skannede originalen side for side, og skriver ut sidene.
Hvert sett med kopier kan stiftes, eller arkene kan brettes i midten og stiftes.

- Stiftefunksjonen er bare tilgjengelig når ferdiggjører eller etterbehandler med ryggstifting er installert.
- Ryggstifting er bare tilgjengelig når etterbehandler med ryggstifting er installert.

- ENDRE METODE FOR ORGANISERING AV UTSKRIFTER
- STIFTE HVERT SETT MED SORTERTE KOPIER
- RYGGSTIFTING AV SORTERTE KOPIER

### Fold•Hull

Kopier kan brettes eller hulles og mates ut.

- Hullefunksjonen er bare tilgjengelig når etterbehandler med ryggstifting eller bretteenhet er installert.
- Hullefunksjonen er bare tilgjengelig når stansemodulen er installert.

- BRETTE UTMATET PAPIR
- LAGE HULL I KOPIER

Tilbake til toppen