# AUTENTISERING MED PÅLOGGINGSNAVN / PASSORD

## Oversikt

Denne metoden gjør det mulig for brukere å logge inn ved hjelp av et brukernavn og passord som du får fra maskinens administrator eller administratoren av LDAP-serveren.
Når du starter maskinen, vises påloggingsskjermen.

- Ulike elementer vises på skjermen når LDAP-autentisering brukes.
- Når LDAP-autentisering brukes, kan tasten [E-postadresse] vises, avhengig av autentiseringsmetode.

###### Hvis du oppgir et ukorrekt påloggingsnavn eller passord:

Angi påloggingsnavn eller passord på nytt.
Hvis [Varsel når innlogging mislykkes] er aktivert i systeminnstillingene, låses betjeningspanelet i fem minutter hvis du oppgir et ukorrekt påloggingsnavn eller passord tre ganger på rad.
Kontakt maskinadministratoren for å sjekke påloggingsnavnet/passordet ditt.

- ###### For å låse opp betjeningspanelet:

  I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Brukerkontroll] → [Standardinnstillinger] → [Lås opp maskinens betjeningspanel]for å åpne låsen.

- ###### Slik stiller du inn [Varsel når innlogging mislykkes]:

  I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Brukerkontroll] → [Standardinnstillinger] → [Varsel når innlogging mislykkes] → [Lås opp maskinens betjeningspanel].

- ###### Slik lagrer du et brukernavn:

  I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Brukerkontroll] → [Brukerliste].
  Registrer også detaljert informasjon som påloggingsnavn, brukernummer og passord. Be maskinens administrator om å gi deg de opplysningene du trenger for å bruke maskinen.

## Drift

1. #### Angi påloggingsnavnet

   Angi brukernavnet ved hjelp av det virtuelle tastaturet
   Hvis brukernavnregistrering ikke har blitt utført i innstillingsmodus, må en bruker med LDAP-autentisering trykke på [Påloggingsnavn]-tekstboksen og angi påloggingsnavnet ved hjelp av det virtuelle tastaturet.
   Velge fra en liste
   Trykk på [Velg fra liste]-tasten og velg et brukernavn fra Brukerliste-skjermen.

   LDAP-autentisering brukes når serverens administrator yter LDAP-tjenester over et LAN (lokalt nettverk).

2. #### Angi passordet

   Angi passordet fra det virtuelle tastaturet.
   Hvis du logger deg på en LDAP-server, oppgir du passordet som er lagret med påloggingsnavnet ditt for LDAP-serveren.
   Hvert tegn du angir vises som ””. Når du har angitt passordet, trykk på [OK]-tasten.
   Når autentiseringen skjer via LDAP-server og du har forskjellige passord lagret i ”Brukerliste” og på LDAP-serveren, bruker du passordet som er lagret på LDAP-serveren.

   Når du registrerer LDAP-serveren, endre informasjonen til [Autent. til] etter behov.
   - Når du velger fra Brukerliste-skjermen:
     LDAP-serveren du kobler til ble registrert ved brukerregistreringen, så målserveren som autentisering skal rettes til vises når påloggingsnavnet velges.
     Gå til trinn 3.
   - Når du angir ved hjelp av det virtuelle tastaturet:
     Trykk på [Autent. til] og velg LDAP-serveren for å logge på.

3. #### Trykk på [OK]-tasten

   Hvis det angitte påloggingsnavnet og passordet er autentisert, vises antall gjenværende sider som brukeren kan kopiere eller skanne.

   Når det er angitt en begrensning for antallet sider en bruker kan bruke, vises bruksantallet for brukeren som er innlogget.

   - ###### For å begrense antallet sider en bruker kan bruke:

     I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Brukerkontroll] → [Sidegrense gruppeliste].

   - ###### For å skjule antallet sider som kan brukes etter innlogging:

     I ”Innstillingsmodus (administrator)” deaktiverer du [Brukerkontroll] → [Standardinnstillinger] → [Vis brukerstatus etter innlogging.].

   - ###### For å endre klokkeslettet på meldingsskjermen:

     I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Tidsoppsett For Melding].

4. #### For å avslutte betjening av maskinen, trykk på [Logg ut]

Tilbake til toppen