# KOBLE TIL EN EKSTERN TELEFON

## Oversikt

Du kan koble en ekstern telefonlinje til maskinen.
Du kan bruke den både som en telefon og til å motta fakser på maskinen. Koble til telefonen som vist nedenfor. Du kan for eksempel utføre et anrop ved å bruke den eksisterende telefonen, snakke med den andre parten, og deretter trykke på [Start]-tasten for å fakse en original som skal sendes til denne parten. Du kan også trykke på [Start]-tasten når det ikke er plassert en original for å motta en faks. Når tilkoblingen er opprettet, kan du velge Innstilling Av Ekstern Telefon i Innstillingsmodus.

Aktiver Auto Tel/Faks Bytte-funksjonen. Dette er nyttig ettersom telefon- eller faksfunksjonen velges automatisk i henhold til anropet.

- Du kan ikke sende en faks fra telefonen.
- Du kan koble en telefon til maskinen med en modulkabelplugg. Bruk tolederkabelen til telefonforbindelsen. Hvis det brukes en annen type, kan det hende av telefonen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du har et problem med telefonkabelforbindelsen, kan du ta kontakt med en forhandler eller nærmeste autoriserte servicerepresentant.

Tilbake til toppen