# INNSTILLINGER FOR E-POSTUTSKRIFT

Når det sendes en e-post til adressen for denne maskinen, skrives filen som er vedlagt denne e-posten ut.

###### Liste over oppsettselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
E-POSTUTSKRIFT | Velg dette alternativet for å bruke e-postutskrift.
POP3-server | Angi IP-adressen eller vertsnavnet til POP3-serveren.
Portnummer | Angi portnummeret til POP3-serveren. Standardinnstillingen er port 110.
POP-autentisering | Autentiseringsprotokollen (inkludert APOP) brukes for autentisering til POP3-serveren.
Brukernavn | Angi brukernavnet. Spesiell brukerkonto brukes for e-postutskrift.
Passord | Angi passordet. Hvis du vil endre passordet, angir du [Endre passord] til og angir det nye passordet i tekstboksen.
Kontroller intervall | Angi avspørringsintervallet for POP3-serveren. Standardinnstillingen er fem minutter.
Aktiver SSL | Hvis angitt til , aktiveres POP-over-SSL-kommunikasjon eller POP-over-TLS-kommunikasjon med STLS-kommando. Dette krever at serveren støtter kommunikasjonen POP-over-SSL eller STLS-kommandoen. For å tillate kommunikasjonen POP-over-SSL, må du angi portnummer for kommunikasjonen POP-over-SSL i [Portnummer]. Du kan tillate POP-over-TLS-kommunikasjon ved å angi samme portnummer som for normal POP3-kommunikasjon i [Portnummer].
Tilkoblingstest | Trykk på [Utfør]-knappen for å teste tilkoblingen til POP3-serveren.

Tilbake til toppen