# MOTTAK MED F-KODEAVSPØRRING

## Oversikt

Du kan avspørre en annen maskin og motta en original fra den aktuelle maskinens minneboks med F-kode (avspørringsminne). Du må angi F-koden (deladressen og koden) til originalen som er lagret på den andre maskinen.

- Sjekk først F-koden (deladressen og koden) som er angitt i minneboksen med F-kode på den andre maskinen.
- Kommunikasjonen belastes din maskin.
- Du kan bruke avspørringsmottak med F-kode sammen med tidsinnstilt overføring etter behov. Bare ett avspørringsmottak kan angis.
  - ANGI TID FOR KOMMUNIKASJON

- Du kan ikke avspørre flere destinasjoner (serieavspørring) for dokumentmottak.
- Ikke legg originaler i maskinen når du har valgt avspørringsmottak med F-kode.
- Du kan ikke registrere avspørringsmottak med F-kode i Favoritter.

## Drift

1. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Avspørring]-tasten

   Et hakemerke vises på ikonet.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   ###### Slik avbryter du innstillinger for avspørring:

   Trykk på [Avspørring]-tasten for å fjerne hakemerket.

2. #### Angi destinasjonens faksnummer

   1. (1) Angi destinasjonens linjenummer med talltastene.
   2. (2) Trykk på [Deladresse]-tasten.
      Symbolet "/" angis.
   3. (3) Angi deladressen med talltastene.
   4. (4) Trykk på [Kode]-tasten.
      Symbolet "/" vises på skjermen.
   5. (5) Angi koden med talltastene.
   - Hvis deladressen og koden allerede er registrert, kan du velge en berøringstast også.
   - Hvis koden ikke er tatt med for minneboksen til destinasjonsmaskinen, kan du hoppe over trinn (4) og /5)

3. #### Trykk på [Start]-tasten

   Dokumentet mottas når det er opprettet kommunikasjon med den andre maskinen.

Tilbake til toppen