# SERVICEINNSTILLINGER

## "DNS"-fanen

Bruk denne fanen for å konfigurere DNS-innstillinger.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### DNS-innstillinger

###### Hovedserver

Angi IP-adressen til primær DNS-server.

###### Sekundærserver

Angi IP-adressen til sekundær DNS-server.

###### Tidsavbrudd

Angi et tidsavbrudd. Standardinnstillingen er 20 sekunder.
Denne tiden brukes til tilkoblingen til DNS-serveren er opprettet iht. standardspesifikasjonen.

###### Domenenavn

Angi domenenavnet hvor den valgte DNS-serveren finnes.

###### Dynamisk DNS-oppdatering

Still dette alternativet til dynamisk oppdatering av DNS-server.

###### Oppdateringsintervall

Angi et intervall for å oppdatere DNS-server.

## "WINS"-fanen

Bruk denne fanen for å konfigurere WINS-innstillinger.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### WINS-innstilling

###### Hovedserver

Angi IP-adressen til primær WINS-server.

###### Sekundærserver

Angi IP-adressen til sekundær WINS-server.

###### Omfangs-ID

Angi omfangs-ID.

## "SMTP"-fanen

Bruk denne fanen for å konfigurere SMTP-innstillinger.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### SMTP-oppsett

###### Hovedserver

Angi IP-adressen eller verstnavnet til hovedserver SMTP.

###### Sekundærserver

Angi IP-adressen eller vertsnavnet til sekundær SMTP-server.

###### Portnummer

Angi et portnummer. Standardinnstillingen er port 25.

###### Tidsavbrudd

Angi et tidsavbrudd. Standardinnstillingen er 20 sekunder. Denne verdien brukes for tilkobling til SMTP-serveren og for dataoverføring i henhold til spesifikasjonene for e-postsystemet.

###### Svar e-postadresse

Hvis en dataoverføring ikke har lykkes, kan den uleverte e-postmeldingen komme i retur fra serveren.
Tast inn en e-postadresse (kun én adresse) for å hente slike uleverte e-postmeldinger.
Vanligvis angir du systemadministratorens e-postadresse.

###### Aktiver SSL

Hvis er valgt, kan krypteringskommunikasjonen SMTP-over-TLS brukes av STARTTLS-kommandoen.
Dette krever at serveren støtter STARTTLS-kommandoen.
For å tillate SSL-kommunikasjon, angi samme portnummer som det normale SMTP i Portnummer.

###### SMTP-autentisering

Hvis er angitt, utføres SMTP-serverautentisering.
Hvis du bruker Kerberos-autentisering, stiller du inn KDC-server, portnumme og dataområde på siden med Kerberos-autentiseringsinnstillinger.

###### Brukernavn

Angi brukernavnet.

###### Passord

Angi passordet.
Du kan endre passord ved å angi [Endre passord] til .

###### POP-før-SMTP

Hvis er stilt inn, blir du autentisert til POP-serveren før bruk av SMTP-kommunikasjon.

- POP3-server: Angi IP-adressen eller vertsnavnet til sekundær SMTP-server.
- Portnummer: Angi POP3-portnummer for POP-før-SMTP-kommunikasjon. Standardinnstillingen er port 110.
- POP-autentisering: Hvis er stilt inn, brukes autentiseringsprotokollen (inkludert APOP) for autentisering til POP3-serveren.
- Brukernavn: Angi brukernavnet for POP-før-SMTP-kommunikasjon.
- Passord: Angi passordet for POP-før-SMTP-kommunikasjon. Du kan endre passord ved å angi [Endre passord] til .
- Aktiver SSL: Hvis stilt til , er POP-over-SSL-kommunikasjon eller POP-over-TLS-kommunikasjon med STLS-kommando aktivert.
  Dette krever at serveren støtter kommunikasjonen POP-over-SSL eller STLS-kommandoen.
  For å tillate SSL-kommunikasjon, angi portnummer for POP-over-SSL-kommunikasjon i Portnummer.
  For å tillate POP-over-TLS-kommunikasjon, angi samme portnummer som for normal POP3-kommunikasjon i Portnummer.

###### Tilkoblingstest

Trykk på [Utfør]-tasten for å teste tilkoblingen til SMTP-serveren.

## "SNMTP"-fanen

Bruk denne fanen for å konfigurere SNMP-innstillinger.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### SNMP v1-innstillinger

Still dette alternativet til å bruke SNMPv1-innstillinger.

###### Tilgangsmetode

Still inn en tilgangsmetode.

###### GET-fellesskap

Angi GET-fellesskapsnavnet for å hente enhetsinformasjon ved hjelp av SNMP.

###### SET-fellesskap

Angi SET-fellesskapsnavnet som er nødvendig for SNMP-innstilling.
Hvis du vil endre SET-fellesskap, angi .

###### TRAP-fellesskap

Angi fellesskapsnavnet som skal brukes for SNMP TRAP sendt fra enheten.

###### TRAP-måladresse

Angi IP-adressen til destinasjonsdatamaskinen for SNMP TRAP-kommunikasjon.

### SNMP v3-innstillinger

Still dette alternativet til å bruke SNMPv3-innstillinger.

###### Brukernavn

Angi brukernavnet.

###### Autentiseringnøkkel

Angi autentiseringsnøkkel.

###### Personvernnøkkel

Angi personvernnøkkel.

###### Kontekstnavn

Kontekstnavnet vises.

## "Kerberos"-fanen

Bruk denne fanen for å konfigurere Kerberos-innstillinger.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### Innstilling av Kerberos autentisering

###### KDC-server

Angi IP-adressen eller vertsnavnet til Kerberos-autentiseringsserveren.

###### Portnummer

Angi portnummeret til Kerberos-autentiseringsserveren. Standardinnstillingen er port 88.

###### Dataområde

Angi Kerberos' dataområde.

## "SNTP"-fanen

Bruk denne fanen for å konfigurere SNTP-innstillinger.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### SNTP-innstillinger

###### SNTP

Still dette alternativet til å bruke SNTP-protokoll.

###### SNTP-server

Angi IP-adressen eller vertsnavnet til SNTP-serveren.

###### Portnummer

Angi et portnummer. Standardinnstillingen er port 123.

###### Tidsavbrudd

Angi et tidsavbrudd. Standardinnstillingen er 5 sekunder.

###### Synkront intervall

Angi et intervall for synkronisering med SNTP-server.

###### Synkroniser ved oppstart

Sett til for å aktivere synkronisering ved maskinoppstart.

###### Synkroniser nå

Når du trykker på denne, synkroniseres maskinen med SNTP-servertiden.

## "mDNS"-fanen

Bruk denne fanen for å konfigurere mDNS-innstillinger.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### mDNS-innstillinger

###### mDNS

Still dette alternativet til å bruke mDNS-innstillinger.

###### Tjenestenavn

Angi et tjenestenavn.

###### Domenenavn

Angi domenenavnet.

###### Prioritetstjeneste

Velg en tjeneste du bruker med prioriteten.
Tilbake til toppen