# MANUELT MOTTAK

## Oversikt

Du kan motta faks manuelt ved hjelp av berøringspanelet.

- Hvis du besvarer et anrop ved å trykke på [Høyttaler]-tasten, vil du kunne høre stemmen til den som ringer, men du vil ikke kunne snakke med vedkommende.
- Du kan motta en faks etter at du har besvart et anrop på et biapparat. Du kan også bruker eksternt mottak til å motta faks.
  - RECEIVING A FAX AFTER ANSWERING A CALL ON THE EXTENSION TELEPHONE

###### Slik veksler du mellom automottak og manuelt mottak:

I Innstillingsmodus velger du [Systeminnstillinger] → [Faks Data Motta/Send] → [Faksinnstillinger] [Mottaksinnstillinger].

### Gjenværende faksminne

Hvis du ikke skriver ut fakser som er mottatt, vil faksminnet etter hvert bli fylt opp og du kan ikke motta nye fakser. Du bør derfor skrive ut dataene så snart som mulig og ikke oppbevare dem unødig i minnet.
Det gjenværende faksminnet vises på det første skjermbildet i faksmodus.
Hvis det er lite minne igjen, vises en varselsmelding.

## Drift

1. #### Trykk på [Høyttaler]-tasten når telefonen ringer

   [Motta]-tasten og vises.

2. #### Trykk på [Motta]-tasten for å motta en faks

   Trykk på for å vise glidebryteren og . Endre volumet etter behov.

Tilbake til toppen