# SENDE IGJEN TIL MISLYKKEDE GRUPPEOVERFØRINGSDESTINASJONER

Du kan kontrollere resultatene av en fullført gruppeoverføring i jobbstatusskjermen. Hvis overføring til en destinasjon mislykkes, kan du sende til samme destinasjon igjen.

## Drift

1. #### Trykk på jobbstatusskjermen, og trykk på [Skanne]-fanen eller [Internettfaks]-fanen

2. #### Trykk på [Fullført]-tasten

3. #### Når du har trykket på tasten for den fullførte gruppeoverføringen, trykker du på [Sjekk detaljer om valgte jobb]-tasten på handlingspanelet

   Jobbdetaljene vises.

   - "Kringkast xxxx" vises som adressen til gruppejobbtasten. Jobbkontrollnummeret som ble vist på berøringspanelet da skanningen ble avsluttet vises i ”xxxx”.
   - Hvis gruppeoverføringen inkluderte destinasjoner av ulike modi, vil den samme gruppeoverføringstasten vises i hver av de modiene.

4. #### Når du har trykket på [Mislykket]-fanen, trykker du på [Send på nytt til a. adr. der sending mislyktes]-tasten på handlingspanelet.

   Maskinen begynner å sende bildet på nytt til gruppeoverføringsdestinasjonene som mislyktes.

   Hvilke trinn du følger etter å trykke på [Send på nytt til a. adr. der sending mislyktes] er avhengig av om du bruker dokumentarkiveringsfunksjonen eller ikke.

   - ###### Bruke dokumentarkivering:

     Når du angir de mislykkede destinasjonene, kommer du tilbake til omsendingsskjermen for dokumentarkivering.
     Utfør re-sendingsprosedyren for dokumentarkiv. (Du behøver ikke å skanne originalen på nytt.)

   - ###### Når dokumentarkivering ikke brukes:

     Når du angir de mislykkede destinasjonene, kommer du tilbake til det første skjermbildet. Legg inn originalen og utfør trinnene for gruppeoverføring.

Tilbake til toppen