# F-KODEMINNEBOKS

Denne delen forklarer hvordan du lagrer minnebokser for ulike typer av F-kodekommunikasjon.

### Legge til eller redigere en minneboks med F-kode

Når du trykker på [Legg til]-tasten, vises registreringsskjermen for minneboks med F-kode. Opptil 100 minnebokser med F-kode kan lagre for alle funksjoner (avspørringsminne, konfidensiell og stegvis videresending).
Når du trykker på navnet til en minneboks med F-kode, vises registreringsskjermen for den minneboksen med F-kode. Den kan nå redigeres.

###### Liste over oppsettselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Elementer som er felles for alle typer
Bokstype | Velger bokstype. Avspørringsminne: Lagre en minneboks for avspørringsminne med F-kode. Deladressen og koden som du lagrer i minneboksen, er nødvendig for den andre maskinen for å kunne avspørre maskinen (be om overføring) gjennom F-kodekommunikasjon. Konfidensielt: Lagre en minneboks for konfidensiell F-kodekommunikasjon. Lagre i tillegg en "Skriv ut kode" i minneboksen for å skrive ut fakser som er mottatt via konfidensielt mottak. Deladressen og koden som du programmerer i minneboksen, er nødvendige for at den andre maskinen skal kunne sende en faks til maskinen gjennom konfidensiell overføring med F-kode. Stegvis videresending: Lagre en minneboks for stegvis videresending av overføring med F-kode. Opptil 30 destinasjoner kan lagres for å videresende mottatt data. Deladressen og koden som du programmerer i minneboksen, er nødvendige for at den andre maskinen skal kunne sende en faks til maskinen gjennom forespørsel om stegvis overføring med F-kode.
Navn på minneboks | Angi et navn (maksimalt 18 tegn) for minneboksen.
Deladresse/kode | Angi deladresse og kode. Maksimalt 20 sifre kan angis for hver deladresse og passkode. Separer deladresse og passkode med en skråstrek ("/").
Elementer som vises når du lagrer en konfidensiell minneboks
Utskriftskode | Angi en utskriftskode for konfidensielt mottak. Angi et firesifret nummer.
Elementer som vises når du lagrer en minneboks for stegvis videresending
Mottakere | Velg sluttmottakerne av den stegvise videresendingen. Velg mottakerne fra adresseboken. Velg mottakerne fra adresseboken: Velger en adresse fra adresseboken. Destinasjonsinntasting: En adresse som ikke er lagret i adresseboken, kan tastes inn direkte. Angi adressen på samme måte som når du lagrer en adresse for en modus. Alle destinasjoner: Viser en liste over valgte mottakere. Adresser kan slettes fra denne listen om nødvendig.

### Slette en minneboks med F-kode

Hvis du vil slette en valgt minneboks med F-kode, angir du avkrysningsboksen til venstre for navnet til og trykker på [Slett]-tasten.

- En kode kan utelates.
- Ikke glem utskriftskoden. Hvis du skulle glemme utskriftskoden, eller du må bekrefte utskriftskoden, må du kontakte forhandleren din eller en autorisert servicerepresentant.

- Når du programmerer en ny minneboks, kan du ikke bruke en deladresse som allerede er programmert for en annen boks. Du kan imidlertid bruke samme kode til flere enn én minneboks.
- "" og "#" kan ikke brukes i deladresser.

Tilbake til toppen