# INNSTILLING FOR UTSKRIFT FRA MFP (FTP)

Du kan få tilgang til FTP-serveren og velge data for utskrift fra maskinens betjeningspanel.

### Legge til eller redigere en FTP-server

Når du trykker på [Legg til]-tasten, vises registreringsskjermen for FTP-server. Opptil 20 nettverksmapper kan registreres.
Når du trykker på et FTP-servernavn, vises registreringsskjermen for denne FTP-serveren. Den kan nå redigeres.

###### Liste over oppsettselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Navn | Angi et navn som skal vises på maskinens betjeningspanel.
FTP-server | Angi IP-adressen eller vertsnavnet til FTP-serveren.
Katalog | Angi destinasjonskatalogen for FTP-filserveren.
Aktiver brukerautentisering | Aktiverer brukerautentisering. Brukernavn og passord er påkrevd.
Brukernavn | Angi brukerpåloggingsnavnet for å logge på FTP-filserveren.
Passord | Angi passordet for å logge på FTP-filserveren. Hvis du vil endre passordet, angir du [Endre passord] til og angir det nye passordet i tekstboksen.
Aktiver SSL | Aktiverer SSL-krypteringskommunikasjon.

### Slette en FTP-server

Hvis du vil slette en valgt FTP-server, angir du avkrysningsboksen til venstre for FTP-servernavnet til og trykker på [Slett]-tasten.
Tilbake til toppen