# INTERIØR

Denne delen beskriver navnene og funksjonene til de respektive delene inne i maskinen.
Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.

×
Tonerkassett
Denne kassetten inneholder toner. Når tonerkassetten går tom, må kassetten skiftes ut med en ny kassett i samme farge.
-TONERKASSETT
×
Varmeseksjon
Her tilføres det varme for å overføre bildet til papiret.
Varmeseksjonen er varm. Vær forsiktig slik at du ikke brenner deg når du fjerner feilmatet papir.
×
Overføringsbånd
Dette båndet tar bildet som er lagd med toner fra den fotokonduktive enheten og overfører bildet til papir.
Ikke rør eller skad overføringsbåndet.
Dette kan føre til et defekt bilde.
×
Høyre sidedeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir.
×
Deksel for papirreverseringsenhet
Denne enheten brukes til å reversere papir ved 2-sidig utskrift. Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir.
×
Hovedstrømbryter
Bruk denne bryteren til å slå på strømmen for maskinen.
Når du bruker faks- eller Internett-faksfunksjonen, skal denne bryteren alltid stå i ””-stillingen.
-SLÅ MASKINEN PÅ/AV OG STARTE DEN PÅ NYTT
×
Avfallstonerboks
Denne boksen samler opp overflødig toner som produseres under utskrift.
-AVFALLSTONERBOKS
En servicetekniker henter gamle avfallstonerbokser.
×
Utløserspak for høyre sidedeksel
Når du skal fjerne feilmatet papir, trekker du ut og holder oppe denne hendelen for å åpne høyre sidedeksel.
Tilbake til toppen