# PAUSEKOPIERING

## Oversikt

Når du må lage en hastekopi og maskinen er opptatt med en lang kopikjøring eller en annen jobb, kan du lage en pausekopi. Pausekopieringsfunksjonen avbryter den pågående utskriften og prioriterer jobber merket pausekopi.

- [Pause]-tasten vises ikke mens en original skannes.
- Avhengig av innstillingene for jobben som pågår, kan det hende at [Pause]-tasten ikke vises.
- Pausekopiering kan ikke brukes sammen med følgende funksjoner:
  Jobb lages, Tandemkopi, Bokkopi, Kortformat, Forstørrelse av flere sider, Originalteller, Prøvekopi, Innstilling forhåndsvisning, Bokskille
- Når du legger en original på dokumentglasset, kan du ikke velge 2-sidig kopiering, sorteringsmodus og stiftesorteringsfunksjoner for å lage en pausekopi.
  Bruk den automatiske dokumentmateren hvis det er behov for noen av disse funksjonene.

## Drift

1. #### Trykk på [Pause]-tasten

   Pausemodusskjermen vises.

   Hvis brukerautentisering er aktivert, trykk på [Pause]-tasten for å vise skjermen for brukerautentisering. Angi brukernavnet og passordet for å utføre brukerautentisering.

2. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

3. #### Legg i kopielementene etter ønske.

   ###### Slik avbryter du kopieringen:

   Trykk på [Avbryt]-tasten

4. #### Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere

   Når pausekopijobben er fullført, gjenopptas den avbrutte jobben.
   Pausekopifunksjonen viser ikke forhåndsvisningen av den skannede originalen.

Tilbake til toppen