# ANGI ET DESTINASJONSNUMMER MED TALLTASTENE

Bruk talltastene til å angi et destinasjonsfaksnummer.

## Drift

1. #### Trykk på talltastene til å angi et destinasjonsfaksnummer

   Hvis du vil angi flere adresser, trykk på og angi nummeret for neste adresse.
   Hvis du har angitt feil nummer, trykk på [C]-tasten for å fjerne nummeret og angi korrekt nummer.

   ###### For å angi en pause mellom sifre i nummeret:

   Angi en pause etter nummeret som brukes til å ringe ut fra en intern telefonlinje (for eksempel etter ”0”), eller etter landkoden når du ringer et internasjonalt nummer.
   [Pause]-tasten vises på talltastene når destinasjonsfaksnummeret angis.
   Trykk på [Pause]-tasten til å angi en bindestrek (-).

   ###### Hvis du vil avbryte sentralbordtilkobling* midlertidig når du sender en faks:

   Trykk på [R]-tasten før du angir et faksnummer.
   * Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.
   For å angi lengden på pausen:
   I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Faksinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Innstilling Av Pausetid].

Tilbake til toppen