# INNSTILLINGER FOR INNKOMMENDE RUTING

## Oversikt

Mottatte faks- og Internett-faksdata kan videresendes i henhold til den lagrede videresendingstabellen.
Når denne funksjonen er aktivert, kan du også få videresendt mottatte Internett-fakser til en spesifisert e-postadresse uten å skrive dem ut.

### Tabellregistrering

Du kan lagre eller redigere datavideresendingstabellen med innstillingene for videresending av mottatte data.
Opp til 50 datavideresendingstabeller kan lagres.
En enkelt videresendingstabell kan lagre opp til 500 sett med kombinasjon av avsendernummer og kildeadresse.
Opp til 1000 destinasjoner kan lagres i alle datavideresendingstabeller til sammen.
Opp til 100 destinasjoner for FTP/skrivebord/nettverksmappe-data kan lagres.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Videresendingstabellnavn | Angi et navn for videresendingstabellen.
Videresend-vilkår | Angir dataene for videresendingsvilkårene. Du kan videresende til alle destinasjoner ved å velge [Videresend til alle videresendingsmål]. Hvis du vil videresende under vilkårene som angis i fanene "Videresendingsdestinasjon 1", "Videresendingsdestinasjon 2" og "Videresendingsdestinasjon 3", velger du [Videresend basert på betingelsene for videresendingsmål 1-3].
Motta linjevalg | Velger en linje for datamottak.
Avsendernummer/adresse-innstilling | Velg avsenderfaksnummer eller Internett-faksadresse. Før du velger avsendernummer eller adresse, må du lagre destinasjonsnummer eller adresse. Hvis du vil videresende alle mottatte data, velger du [Videresend alle mottatte data].
Legg til | Angir ditt valg.
Avsendernummer/adresse brukt i videresendingstabell | Viser adressen som har blitt valgt av [Legg til]-tasten.
Slett | Sletter den valgte adressen.
Destinasjon 1/2/3 | Du kan stille inn dato og destinasjon for videresending. Videresendingsvilkår: Stiller inn datavideresendingsvilkår. Ukedag: Velg en ukedag for start av videresending av data. Videresendingstid: Still et klokkeslett for start av videresending av data. Starttidspunkt: Still et tidspunkt for start av videresending av data. Sluttidspunkt: Still et tidspunkt for opphør av videresending av data. Format: Velg et format for videresending av data.
Videresending destinasjonsinnstillinger | Lister opp adressene som kan stilles inn som destinasjoner. Velger en destinasjon ved å stille den til .
Destinasjonsinnstillinger (Dir. innskrift) | Angi destinasjonsnavnet direkte. Trykk på [Legg til videresendingsdestinasjoner.]-tasten for å legge destinasjonen til på listen.

### Avsendernummer/adresseregistrering

Lagrer nytt avsendernummer eller adresser som skal brukes for innkommende ruting.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Adresse som skal angis | Viser angitt avsendernummer eller -adresse.
Faksnummer | Angi et faksnummer som skal lagres som avsender. Når du angir flere avsendernumre, må du skille dem med semikolon (;) eller komma (,). Når du berører [Globalt adressesøk]-tasten, vises skjermen Globalt adressesøk.
I-Faks Adresse | Angi en Internett-faksadresse som skal lagres som avsender. Når du angir flere avsendernumre, må du skille dem med semikolon (;) eller komma (,). Når du berører [Globalt adressesøk]-tasten, vises skjermen Globalt adressesøk.
Slett | Sletter valgt avsendernummer eller -adresse.
Legg til i listen | Legger til valgt avsendernummer i listen.

### Administrasjons-innstillinger

Lagrer administrasjonsinnstillinger som skal brukes for innkommende ruting.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Innkommende ruting | Stiller inn funksjonen for innkommende ruting.
Deaktiver registrering av videresendingstabell | Deaktiverer registrering av videresendingstabell.
Deaktiver endring/sletting av videresendingstabell | Deaktiverer endring av videresendingstabell.
Deaktivere Videresende tilstandsendring | Deaktiverer endring av datavideresendingsvilkår.
Deaktiver innstilling for tidsbestemt datavideresending fra betjeningspanelet | Deaktiverer en innstilling for tidsbestemt datavideresending fra maskinen.
Utskriftstilinnstilling | Stiller inn en utskriftsstil for mottatte data. Hvis du har valgt alternativet [Lagre kun ved feil], må du angi et filnavn.

## Drift

1. #### Aktiver funksjonen [Innkommende ruting]

   Trykk på [Administrasjonsinnstillinger] i menyen.
   Aktiver funksjonen [Innkommende ruting] fra innstillingsskjermen.

2. #### Lagre avsendernummer eller -adresse

   Trykk på [Avsendernummer/Adresseregistrering] fra menyen.
   Angi destinasjonsnummer eller -adresse som du vil lagre.
   Hvis du ønsker å videresende alle mottatte data, behøver du ikke lagre avsendernummer og -adresse for seg.

3. #### Lagre en videresendingstabell

   Trykk på [Innstillinger for innkommende ruting] i menyen.
   Trykk på [Legg til]-tasten på den viste skjermen.
   Når [Tabellregistrering]-skjermen vises, kan du lagre videresendingstabellen.

4. #### Aktivere den lagrede videresendingstabellen

   Trykk på [Innstillinger for innkommende ruting] i menyen.
   Angi navnet til videresendingstabellen som du ønsker å aktivere, til . Hvis du vil angi et videresendingsvilkår, velger du [Videresend basert på betingelsene for videresendingsmål 1-3], og deretter velg [Videresend alltid] eller [Videresend på valgt dag og tidspunkt]. Hvis du har valgt alternativet [Videresend på valgt dag og tidspunkt], må du stille inn dato og tid for datavideresending på forhånd.

Tilbake til toppen