# OPPRETTE MINNEBOKSER I MASKINEN FOR F-KODEKOMMUNIKASJON

## Oversikt

Husk å opprette en spesiell minneboks i Innstillingsmodus før du setter i gang med F-kodekommunikasjon.
Gi hver minneboks en navn og en F-kode (deladresse og kode), og lagre dem.
Når du har opprettet en minneboks, må du informere den andre parten om minneboksens deladresse og kode for F-kodekommunikasjon.

###### Slik oppretter du minnebokser med F-kode:

Velg [Systeminnstillinger] → [Minneboks Med F-Kode] i innstillingsmodus.

###### Følgende funksjonen krever at det er opprettet minnebokser på maskinen.

For at du skal kunne bruke følgende F-kodekommunikasjonsfunksjoner, må du ha opprettet minnebokser for F-kode på maskinen.

- Konfidensielt mottak med F-kode
- Avspørringsminne med F-kode
- Stegvis videresendingsfunksjon med F-kode

###### Følgende funksjonen krever at det er opprettet minnebokser på mottaksmaskinen.

For at du skal kunne bruke følgende F-kodekommunikasjonsfunksjoner, må det være opprettet minnebokser for F-kode på den andre maskinen.

- Konfidensiell overføring med F-kode
- Avspørringsmottak med F-kode
- Stegvis forespørselsoverføring med F-kode

Tilbake til toppen