# ETTERBEHANDLER MED RYGGSTIFTING (50-ARKSSTIFTING)

## Oversikt

Dette inkluderer forskyvningsfunksjonen som mater ut sorterte papirark mens den forskyver hvert papirsett, stiftesorteringsfunksjonen som stifter hvert sett av utskriftene, ryggstiftingsfunksjonen som stifter i midten av arkene og bretter dem i to, og papirbrettingsfunksjonen som bretter papiret i to.
Hvis du vil lage hull i trykt papir, må du installere en stansemodul (ekstrautstyr).

### Funksjonsnavn

Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.

×
Oppsamlingsenhet på stiftemaskin
Denne stabler papir som skal stiftes.
×
Utmatingsbrett
Stiftede og sorterte utskrifter sendes til denne skuffen.
Skuffen er skyvbar. Utvid skuffen for å skrive ut på store papirer (størrelsene A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Skuff for ryggstifting
Ryggstiftede hefter mates til denne skuffen.
×
Toppdeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir.
×
Forsideomslag
Åpne dette dekselet for å skifte ut stiftekassetten eller fjerne en stiftstopp.

- Unngå å plassere tunge gjenstander på etterbehandleren, og trykk ikke etterbehandler med ryggstifting (50-arksstifting) nedover.
- Utvis varsomhet når du slår på strømmen og når maskinen skriver ut, ettersom skuffen kan bevege seg opp og ned.
- En etterbehandler med ryggstifting (50-arksstifting) kan ikke installeres samtidig med en ferdiggjører.

### Forbruksmateriell

Etterbehandler med ryggstifting (50-arksstifting) krever følgende stiftekassett:

###### Etterbehandlingsenhet

Stiftekassett (ca. 5000 stifter per kassett × tre kassetter) AR-SC2

###### Ryggstiftenhet

Stiftekassett (ca. 2000 stifter per kassett × tre kassetter) AR-SC3

### Sette i ny kassett (ferdiggjørerenhet)

Når stiftekassetten er tom for stifter, vil en melding komme opp på betjeningspanelet. Følg driftsprosedyren for å skifte ut stiftekassetten.

1. #### Åpne frontdekslet

2. #### Trykk inn de grønne delene av stiftebeholderen og dra beholderen opp og ut

3. #### Fjern den tomme stiftekassetten

   Trykk på låseknappen for å løse ut stiftebeholderdekselet, og fjern deretter stiftekassetten.

   Hvis det er flere stifter igjen, kan ikke stiftekassetten fjernes.

4. #### Sett inn en ny stiftekassett i stiftebeholderen

   Skyv stiftekassetten inn til den klikker seg på plass.

   Ikke fjern forseglingen fra kassetten før du setter kassetten inn i beholderen.

5. #### Dra forseglingen på stiftene rett ut

6. #### Skyv stiftebeholderen godt inn igjen

   Skyv stiftebeholderen inn til den klikker seg på plass.

7. #### Lukk frontdekselet

   Foreta en prøvekopi med stiftesorteringsfunksjonen for å bekrefte at stiftingen skjer på riktig måte.

### Sette i ny kassett (ryggstiftingsenhet)

Når stiftekassetten er tom for stifter, vil en melding komme opp på betjeningspanelet. Følg driftsprosedyren for å skifte ut stiftekassetten.
Fjern alle papirer fra utmatingsskuffen til etterbehandleren med ryggstifting (50-arksstifting) før du starter denne prosedyren. Ikke legg papirer du har fjernet tilbake i utmatingsskuffen.

1. #### Åpne frontdekslet

2. #### Ta tak i håndtaket på ryggstiftingsenheten og dra den langsomt ut til den stopper

3. #### Dra stifteenheten i ryggstiftingsenheten ut og drei den deretter oppover

4. #### Ta tak i venstre og høyre side av hver tomme stiftekassett, og fjern kassettene

   Skift ut begge stiftekassettene.

5. #### Legg i nye stiftekassetter

   Fjern dekselet fra hver stiftekassett og installer kassettene.

6. #### Dra stifteenheten i etterbehandleren med ryggstifting fremover, og drei den deretter tilbake til opprinnelig stilling

7. #### Skyv ryggstiftingsenheten inn

8. #### Lukk frontdekselet

   Foreta en prøveutskrift eller -kopi med ryggstiftingsfunksjonen for å bekrefte at stiftingen skjer på riktig måte.

Tilbake til toppen