# VIDERESENDE MOTTATTE DATA

## Oversikt

Når maskinen ikke kan skrive ut fordi den er tom for papir eller toner, kan mottatte fakser videresendes til en annen faksmaskin. Du kan lagre en mottaker ved å velge [Angi telefonnummer for videresending av data] i Innstillingsmodus.
Denne funksjonen er nyttig på kontorer eller andre arbeidsområder som har to eller flere telefonlinjer, og hvor faksmaskinen er tilkoblet en annen linje enn maskinen.

- Hvis noen av sidene i en faks ble videresendt og skrevet ut, vil kun de sidene som ikke ble skrevet ut videresendes.
- En videresendt faks blir til en faksoverføringsjobb. Hvis overføringen ikke fullføres fordi den avbrytes eller det oppstod en feil, lagres faksen i minnet til den kan skrives ut.
- Alle mottatte fakser som ikke kan skrives ut, videresendes. Vær imidlertid oppmerksom på at fakser som er mottatt og lagret i en minneboks med F-kode, ikke kan videresendes.

###### Slik lagrer du kvitteringen:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Faksinnstillinger] → [Mottaksinnstillinger] → [Angi telefonnummer for videresending av data].

## Drift

1. #### Trykk på [Innstillinger]-tasten på hovedskjermen

2. #### Velg [Systeminnstillinger] og trykk på [Faks Data Motta/Send]-tasten

3. #### Trykk på [Utfør]-tasten i Videresend mottatte data i Faksinnstillinger for å starte videresending av data

   Hvis en skjerm for inntasting av passord vises, har Hold innstilling for mottatt datautskrift blitt aktivert. Angi passordet ved hjelp av talltastene for å starte videresending.
   - UTSKRIFT AV PASSORDBESKYTTET FAKS(HOLD INNSTILLING FOR MOTTATT DATAUTSKRIFT)

Tilbake til toppen