# UTSKRIFT AV PASSORDBESKYTTET FAKS (HOLD INNSTILLING FOR MOTTATT DATAUTSKRIFT)

## Oversikt

Hvis du aktiverer [Hold innstilling for mottatt datautskrift], kan du lagre mottatt data uten å skrive det ut, og skrive det ut med et passord.
Hvis denne funksjonen brukes, vises det en skjerm for passordinntasting på berøringspanelet når en faks mottas.
Du kan kontrollere bildet med mottatte data fra berøringspanelet før utskrift.

- KONTROLLERE BILDET FØR UTSKRIFT

- De mottatte faksene vil lagres i minnet uavhengig av om de ble mottatt automatisk eller manuelt.
- Når mottatte data overføres til en annen maskin, overføres også data lagret i minnet. Da vil samme passordskjerm som ble vist for utskrift vises. Videresending vil ikke utføres hvis ikke passordet angis.

- ###### Slik aktiverer du holdeinnstillingen for mottatt datautskrift:

  I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Hold innstilling for mottatt datautskrift].

- ###### Slik viser du listeskjermen over mottatte data etter å ha angitt passordet:

  I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Innstilling forhåndsvisning] → [Innstilling av bildekontroll mottatt data].

- ###### Slik overfører du mottatte data til en annen maskin:

  I Innstillingsmodus velger du [Systeminnstillinger] → [Faks Data Motta/Send].

## Drift

Utskriften begynner når det tidligere programmerte firesifrede passordet er tastet inn med talltastene.
Når du trykker på [Avbryt]-tasten, lukkes passordskjermen, men dataene i minnetasten blinker på berøringspanelet. Passordskjermen vises igjen når du trykker på den blinkende tasten eller bytter modus.
Tilbake til toppen