# F-KODE KOMMUNIKASJON

## Oversikt

Denne funksjonen sørger for at maskinen kan kommunisere med andre maskiner som støtter F-kode.
Det gjør det mulig å utveksle konfidensielle dokumenter (konfidensiell kommunikasjon), henting (avspørring) og distribuering (avspørringsminne) av informasjon, distribuering av informasjon til flere destinasjoner (stegvis videresending) med andre maskiner som støtter F-kodekommunikasjon. Det angis en F-kode* for hver kommunikasjon slik at man oppnår et høyere sikkerhetsnivå.

- En F-kode består av en deladresse og kode og kan ikke være på mer enn 20 sifre.
- ITU-T er en FN-organisasjon som arbeider med å etablere kommunikasjonsstandarder. Det er en avdeling av Den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU), som koordinerer globale telekommunikasjonsnettverk og -tjenester.

* F-kode er en kommunikasjonsfunksjon som er basert på ITU-Ts G3-standard

### Slik fungerer F-koder

En faks som sendes med en F-kode mottas i minneboksen for F-kodekommunikasjon i mottaksmaskinen som er angitt av F-koden (deladresse og kode). Hvis F-koden mellom avsender og mottaker ikke stemmer, mottas det ingen faks.
Produkter fra andre produsenter bruker kan hende andre uttrykk for "deladresse" og "kode". Hvis du trenger å kontakte operatøren av en annen maskin i forbindelse med saker knyttet til deladresser og koder, bør du benytte termene som brukes av ITU-T. Disse står oppgitt i tabellen nedenfor.

Maskinen | ITU-T
--- | ---
| Avspørringsminneboks med F-kode | Konfidensiell minneboks med F-kode | Stegvis videresendingsfunksjon med F-kode
Deladresse | SEP | SUB | SUB
Kode | PWD | SID | SID

Tilbake til toppen