# STIFTEFUNKSJON

## Oversikt

Når en etterbehandler (100-arksstifting) er installert, kan du stifte lastet papir til en bunt. (Stiftefunksjon)
Når en etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting) er installert, kan du stifte papirer på to plasser langs midtlinjen og brette dem før utskrift. (Ryggstiftefunksjon)

Stifte | Ryggstifting
--- | ---

Du kan bruke ryggstiftefunksjonen for papir med størrelsen A4R til A3W (8-1/2"x11"R til 11"x17")
Ryggstiftefunksjonen kan ikke brukes med andre manuelle etterbehandlingsfunksjoner.

### Kopier/Sider-funksjon

Hvis du vil stifte flere sett på én gang, kan du bruke Kopier/Sider.
Legg i sortert papir og trykk på [Kopier/Sider]-tasten for å angi antall kopier og antall sider per sett.

Innstillingene for Kopier/Sider påvirker ikke funksjonene for papirbretting og hulling.

### Beskjæringsinnstilling

Hvis det er installert en beskjæringsenhet, kan du trimme papirkantene slik at resultatet blir penere.

## Drift

### Velge stiftefunksjon

Trykk på ønsket stifteknapp i [Stifting].
Utmatingsskuffen velges automatisk basert på den valgte stiftetasten.

###### Slik avbryter du stiftefunksjonen:

Trykk en gang til på den valgte stiftetasten.

### Angi antall kopier (antall sider)

1. #### Trykk på [Kopier/Sider]-tasten

2. #### Trykk på [Manuell]-tasten

3. #### Angir antall kopier samt antall sider per sett.

   Trykk på Antall kopier-visningen og Antall sider i hver sett-visningen, og angi verdiene ved hjelp av talltastene. Eller trykk på -tasten for å oppgi verdiene.
   Etter at innstillingene er fullført, trykker du på .
   Hvis du velger [Alle sider] for antall kopier / antall sider, kan du angi 1 som antall sett som skal skrives ut.

### Beskjæringsinnstilling (når ryggstifting er valgt)

For å velge beskjæringsinnstillingen må en beskjæringsenhet være installert.

1. #### Når ryggstifting er valgt, trykker du på [Beskj.innst.]-tasten

2. #### Trykk på [På]-tasten, og angi beskjæringsbredde

   Trykk på visningen av numerisk verdi for beskjæringsbredden, og angi et tillatt område med talltastene. Eller trykk på -tasten for å oppgi verdiene.
   Etter at innstillingene er fullført, trykker du på .

   ###### Slik annullerer du beskjæringsinnstillingen:

   Trykk på [Av]-tasten.

Tilbake til toppen