# STEGVIS GRUPPEOVERFØRING MED F-KODE

## Oversikt

Når et dokument mottas av stegvis / gruppeoverføring med F-kode, lagres det i minneboksen med F-kode (stegvis videresending) i maskinen.
Det mottatte dokumentet videresendes til flere destinasjoner hvis det er registrert på maskinen. Dokumentet videresendes automatisk.

- Meld først fra til operatøren av den andre maskinen og send både deladresse og kode for minneboks med F-kode (stegvis videresending) og destinasjonsnumrene.
- Registrer destinasjonsnumrene når du oppretter en minneboks med F-kode (stegvis videresending) på maskinen.
  - CREATING MEMORY BOXES IN THE MACHINE FOR F-CODE COMMUNICATION
- Overføring er mulig uansett om destinasjonen støtter F-kode eller ikke.
- Den andre maskinen (vertsstasjonen) belastes kun for kommunikasjon til din maskin (videresendingsstasjonen). Kommunikasjonsutgifter for dokumentsending til alle destinasjoner belastes din maskin (videresendingsstasjonen).

Når fakser som er videresendt ved hjelp av denne funksjonen, blir skrevet ut på videresendingsdestinasjonen, kan ikke mottaksdatoen og -klokkeslettet skrives ut på faksene. (”Mottaksdato/-klokkeslett ved utskrift” er deaktivert.)
Tilbake til toppen