# FØR DU BRUKE NETTVERKSSKANNEREN

## Oversikt

For å bruke maskinen som en nettverksskanner, må du lagre avsenderinformasjon, konfigurere serverinnstillinger, lagre destinasjoner i adresseboka og andre nødvendige operasjoner.

### Påse at hovedstrømbryteren er i ""-posisjon

Når hovedstrømbryterindikatoren tennes, er hovedstrømbryteren i ""-posisjon. Hvis hovedstrømindikatoren ikke tennes, slå hovedstrømbryteren til ""-posisjonen og trykk på [STRØM]-tasten på betjeningspanelet.

Hvis Internettfaks-funksjonen brukes, og spesielt hvis mottak eller tidsinstilt oveføring skjer om natten, må du ikke slå av hovedstrømmen.

### Kontrollere dato og klokkeslett

Kontroller at rett dato og klokkeslett er innstilt på maskinen.

###### Slik stiller du inn dato og klokkeslett på maskinen:

I Innstillingsmodus velger du [Systeminnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Klokkeinnstilling].
Hvis [Deaktivere klokkejustering] er aktivert, kan ikke dato og klokkeslett endres. I dette tilfellet velger du [Systeminnstillinger] i Innstillingsmodus (administrator) og velger [Driftsinnstillinger] for å deaktivere [Deaktivere klokkejustering]-innstillingen.

### Lagre senders faksnummer

Pass på at du konfigurerer denne informasjonen, ettersom den er påkrevd for kommunikasjon.

###### Før du bruker funksjonen Skanne til E-post

Lagre et standard avsendernavn i Avsendernavn og en svar e-postadresse i Svar e-postadresse. Disse blir brukt når et avsendernavn ikke er valgt.

###### Før du bruker Internett-faks

Lagre et avsendernavn i Avsendernavn og avsenderens Internett-faksadresse i I-faks egen adresse.

- ###### For å lagre avsenders navn og kildeadresse:

  I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Skanne-innstillinger] → [Skanne-innstillinger] → [Standardavsender Angitt].

- ###### For å lagre avsenders navn og adresse:

  I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Driftsinnstillinger] → [Angi eget navn og destinasjon] → [Avsenderdataregistrering].

### Konfigurere nødvendige innstillinger i innstillingsmodus

Konfigurer serverinnstillinger, standardinnstillinger for nettverksskanner og innstillinger for Internett-faks.

- ###### For å konfigurere serverinnstillinger:

  I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Nettverksinnstillinger] → [Tjeneste Oppsett].

- ###### For å konfigurere grunnleggende innstillinger for nettverksskanner:

  I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Applikasjonsinnstillinger] → [Innstillinger for nettverksskanner].

- ###### For å konfigurere innstillinger for Internett-faks:

  I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Applikasjonsinnstillinger] → [Internettfaks-innstill.].

### Lagre destinasjonsadresser for hver skannemodus i adresseboken

Det er enkelt å lagre adresser i adresseboken før du bruker bildesendingmodus.
Se følgende for informasjon om hvordan du bruker adressebøkene og hvordan du lagrer adresser.

- ADRESSEBOK
- LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNSKRIFT
- LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK
- LAGRE ADRESSER FRA FAKS- ELLER BILDESENDINGSLOGGER
- LAGRE GRUPPER

I Skanne til e-post, Skanne til nettverksmappe og Internett-faks kan du også skrive inn ønsket adresse direkte.
Tilbake til toppen