# INNSTILLINGER FOR PAPIRSKUFF

## Skuffinnstillinger/Papirinnstillinger

Disse innstillingene angir den automatiske skuffbyttingsfunksjonen samt papirtype og -størrelse for hver papirskuff.
Når denne innstillingen er aktivert og skuffen som brukes, automatisk endres, kan foran i Foran/bak XY Innst. for utskriftsposisjon endres som følge av bytte av skuff.

### Automatisk Skuffbytting

Når en skuff løper tom for papir under utskrift, bestemmer dette om en annen skuff med samme størrelse og type papir automatisk velges for at utskriften skal fortsette.

### Innstillinger for hver skuff

Disse innstillingene spesifiserer papirtype, papirstørrelse og funksjoner som tillates på hver papirskuff.
Når et skuffnavn berøres, vises skuffregistreringsskjermen.

###### Liste over oppsettselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Type | Velg papirtype som skal lastes i skuffen. Papirtyper som kan velges varierer fra skuff til skuff. For mer informasjon, se ”Skuffinnstillinger”. Se Papirtyperegistrering for å angi en brukertype.
Størrelse | Velg papirstørrelse fra listen. Papirstørrelser som kan velges varierer fra skuff til skuff. Størrelsene som kan velges kan også være begrenset av valgt papirtype. For mer informasjon, se ”Skuffinnstillinger”. Hvis ønsket størrelse ikke vises på listen, kan du velge [Format Innmating] og angi størrelsen direkte (for skuff 4 til 8 og enkeltmaterskuff). For mer informasjon, se ”Skuffinnstillinger”.
Innmating av godtatt jobb | Velg moduser som kan brukes. Hvis det er en funksjon som du ikke vil skal brukes med valgt skuff, deaktiverer du funksjonen. Når "Type" er annet enn vanlig papir, resirkulert papir, farget papir eller en brukertype.
Detektering av dobbelmatning | Velg om dobbelmatning skal påvises.
Valg av papirinnstillinger | Papiregenskaper kan velges når [Brukertype] er valgt som "Skuffregistrering"-type. Velg egenskapssett i Papiregenskaper i henhold til papiret. Trykk på [Legg til] for å legge til nye papirinnstillinger. Hvis du vil ha informasjon om fremgangsmåten for å legge til papirinnstillinger, kan du gå til "Registrere papirinnstillinger".

- Hvis papirstørrelsen som spesifiseres her er forskjellig fra størrelsen på papiret som er lagt i skuffen, kan dette gi problemer eller papirstopp ved utskrift.
  For endring av papirstørrelsen i en skuff, se ”FØR DU BRUKER MASKINEN”.
- Papiregenskaper som ”Fast papirside” settes automatisk når papirtypen velges. Egenskapene til papirskuffen kan ikke endres på denne skjermen.
- Hvis du har valgt [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Deaktiver skuffeinnstillingene] i Innstillingsmodus (administrator), kan du ikke konfigurere skuffeinnstillingene (unntatt for enkeltmaterskuffen).
- Papirskuffinnstillingene kan forhindre valg av enkelte papiregenskaper.

###### Skuffinnstillinger

Papirkassett | Papirtype | Størrelse
--- | --- | ---
Kassett 1 | Vanlig, Forstanset, Resirkulert, Brevhode, Forstanset, Farge, Brukertype | A4, B5, letter (8-1/2" × 11")
Kassett 2 | A4, letter (8-1/2" × 11")
Kassett 3 | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Brukertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9 × 12"), 8K, 16K, 16KR
Kassett 4 | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Preget, Brukertype | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Størrelsesvalg-AB, Størrelsesvalg-Inch, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Etiketter | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Størrelsesvalg-AB, Størrelsesvalg-Inch
Transparent | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Størrelsesvalg-AB, Størrelsesvalg-Inch
Fanepapir | Auto-AB (A4), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"))
Skuff 5 (når MX-LC12 er installert) | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1 | A4, B5, Letter (8-1/2" × 11")
Skuff 5 (når MX-LCX3 er installert) | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), 13" × 19", Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)
Skuff 5 (når MX-LC13 er installert) | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Tykt papir 3*1, Tykt papir 4*1, Tynt papir, Glanset papir, Etiketter, Preget, Brukertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-12" × 13")), Auto-Inch (13" × 19", A3W(12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R)), Størrelsesvalg-AB, Størrelsesvalg-Inch, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Transparent | Samme som for skuff 4
Fanepapir | Samme som for skuff 4
Skuff 6 (når MX-LC13 er installert) | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Tykt papir 3*1, Tykt papir 4*1, Tynt papir, Flikpapir, Transparent, Glanset papir, Etiketter, Preget, Brukertype | Samme som for skuff 5 (når MX-LC13 er installert).
Skuff 7 (når to stormagasiner er installert) | Samme som for skuff 5 (når MX-LC13 er installert). | Samme som for skuff 5 (når MX-LC13 er installert).
Skuff 8 (når to stormagasiner er installert) | Samme som for skuff 6 (når MX-LC13 er installert). | Samme som for skuff 5 (når MX-LC13 er installert).
Enkeltmaterskuff (på maskinen) | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Tykt papir 3*1, Tykt papir 4*1, Glanset papir, Preget, Brukertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 13" × 19", 11" × 17”, 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ) *2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Auto-Inch (13" × 19", 12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), B4, A4, B5, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Størrelsesvalg-AB, Størrelsesvalg-Inch, A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Konvolutt | COM-10, Monarch, DL, C5
Transparent | Samme som for skuff 4
Fanepapir | Samme som for skuff 4
Etiketter | Samme som for skuff 4
Enkeltmaterskuff (når MX-LC13 er installert) | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Tynt papir, Transparent, Brukertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" )*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R(7-1/4" × 10-1/2"R), 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Størrelsesvalg-AB, Størrelsesvalg-Inch, 13" × 19", SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Transparent | Samme som for skuff 4
Fanepapir | Samme som for skuff 4
Innlegger (øvre) | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Brukertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W(9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Ledger (11" × 17"), Letter (8-1/2" × 11")) Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, B4, A4, 9" × 12"(A4W), 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2) Størrelsesvalg-AB, Størrelsesvalg-Inch, 13" × 19", SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Innlegger (nedre)

*1 Tykt papir 1: 106 g/m2 til 176 g/m2 (28 lbs. til 46 lbs.)
Tykt papir 2: 177 g/m2 til 220 g/m2 (47 lbs. til 58 lbs.)
Tykt papir 3: 221 g/m2 til 256 g/m2 (59 lbs. til 68 lbs.)
Tykt papir 4: 257 g/m2 til 300 g/m2 (69 lbs. til 79 lbs.)
*2 Størrelsen som automatisk leses av, stilles inn i ”Velg likn. størrelser for autoavlesning” i skjermen for innstillinger for enkeltmaterskuff (se nedenfor).

### Velg likn. størrelser for autoavlesning

"Velg likn. størrelser for autoavlesning" brukes til å velge papirstørrelsen som automatisk registreres blant lignende størrelser når automatisk papirstørrelsesavlesning finner sted.
Når en papirstørrelse blir valgt, blir alle størrelser av papiret registrert som det valgte papiret.

Skuff | Auto-AB | Auto-Inch
--- | --- | ---
Skuff 5 / skuff 6 (når stormagasiner er installert) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14"
Skuff 7 / skuff 8 (når to stormagasiner er installert)
Enkeltmaterskuff (på maskinen) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Enkeltmaterskuff (når stormagasiner er installert) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Innlegger (øvre) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Innlegger (nedre)

## Registrering av standard størrelsen (By-pass-skuff)

Hvis du hyppig bruker et papir med ikke-standardisert størrelse i enkeltmaterskuffen, registrer denne papirstørrelsen på forhånd.
Hvis du registrerer papirstørrelsen, slipper du å angi størrelsen hver gang den skal brukes.
Opptil tre papirstørrelser kan registreres.
Trykk på tasten ([Tilpasset 1] til [Tilpasset 7]) hvor du vil registrere eller endre papirstørrelsen, så vil registreringsskjermen vises.
Velg om du vil angi størrelsen i mm (”Størrelsesvalg-AB”) eller tommer (”Størrelsesvalg-Inch”), og angi deretter X- og Y-dimensjonene til papiret.

###### Liste over oppsettselementer

Inch-valg | Plassering av papirskuff | Innstillingsområde
--- | --- | ---
Størrelsesvalg-AB | Installert på maskinen | X-akseretning: 140 mm til 1200 mm Y-akseretning: 90 mm til 330 mm
Høykapasitetsskuff | X-akseretning: 140 mm til 1200 mm Y-akseretning: 100 mm til 330 mm
Størrelsesvalg-Inch | Installert på maskinen | X-akseretning: 5-1/2" to 47-1/4" Y-akseretning: 3-5/8" til 13
Høykapasitetsskuff | X-akseretning: 5-1/2" to 47-1/4" Y-akseretning: 4" til 13

## Registrering av papirinnst.

Når du trykker på [Legg til] under valg av papirinnstillinger i papirskuffinnstillingene, vises skjermen for registrering av papirinnstillinger. Ved å velge avanserte innstillinger i Papiregenskaper for papiret som skal brukes, kan du skrive ut med de mest hensiktsmessige innstillingene.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Navn | Angi et navn for papirinnstillingene (maksimalt 50 tegn med halv eller full bredde).
Søkenummer | Angi et søkenummer.
[Standardinnstillinger]-fanen
Papirvektinnstilling | Angi papirvekten som skal brukes.
| Enhet | Angi enhetene som skal brukes for papirvekt.
Papirtype | Angi papirtype etter glans.
Papirinformasjon | Angi når farget papir, fanepapir eller forhullet papir brukes.
Papirinnstillinger | Angi egenskapene for papiret som skal brukes. Hvis du vil ha informasjon om egenskapene, kan du gå til innstillingene i "Papirtyperegistrering".
[Detaljer]-fanen
Innstillinger for fikseringstemperatur | Still inn passende temperatur i varmeenheten for papiret som skal brukes.
Detektering av dobbelmatning | Angi om dobbelmatninger skal påvises. Denne funksjonen kan ikke brukes for papir som er tyngre enn 256 g/m (68 lbs2).
Primær Overfør gjeld. verdi-innst. | Angi gjeldende verdi for den primære overføringsenheten som brukes til å overføre toner til overføringsbåndet. Ved å justere gjeldende verdi for den primære overføringsenheten, kan du unngå problemer som for eksempel utilstrekkelig overføring til overføringsbåndet. Velg innstillinger for både svart-hvitt og fire farger (svart, cyan, magenta, gul).
Sekundær Overfør gjeld. verdi-innst. | Angi gjeldende verdi for den sekundære overføringsenheten som brukes til å overføre toner fra overføringsbåndet til papiret. Ved å justere gjeldende verdi for den sekundære overføringsenheten, kan du unngå problemer som for eksempel utilstrekkelig overføring til papiret. Når Ubelagt papir er valgt i [Papirtype] Angi for forsiden og baksiden for både svart-hvitt og farge. Når et annet alternativ enn Ubelagt papir er valgt i [Papirtype] Velg innstillinger for både svart-hvitt og farge.
PTC Gjeldende verdi-innstilling | Angi gjeldende verdi for PTC-utladning. Gjeldende verdi for PTC-utladning kan justeres for å oppnå en overføringsgrad som egner seg for papiret som brukes. Når Preget er valgt i [Papirtype] Angi for både svart-hvitt og farge. Når et annet alternativ enn Preget er valgt i [Papirtype] Angi for svart-hvitt og farge samtidig.
Foran/bak XY Innst. for utskriftsposisjon | Konfigurer innstillinger for å avpasse midten foran og bak ved dupleksutskrift. Dette alternativet korrigerer feiljusteringer for foran/bak.
Foran/bak XY forholdsinnst. | Konfigurer innstillinger for å utjevne størrelsen på bildet ved dupleksutskrift. Dette alternativet justerer størrelsen på bildet på for- og baksiden av papiret.

- Avhengig av skuffen som brukes, kan det foreligge begrensninger for valg av innstillingsalternativer eller en innstilling kan være utilgjengelig.
- Parametrene som kan velges, varierer alt etter hvilke ytre utstyrsenheter som er installert.
- Forholdsinnstillingene for foran/bak XY kan bare velges når maskinen brukes som en skriver.

## Foran/bak XY forholdsinnst. / Foran/bak XY Innst. for utskriftsposisjon

### Foran/bak XY forholdsinnst.

Forholdsinnstillingene for foran/bak XY brukes for å eliminere utskriftsavvik ved å endre forholdet mellom foran/bak, slik at utskriftsstørrelsene samsvarer.
Trykk på [Endre] i Foran/bak XY forholdsinnst. for å vise skjermen med avanserte innstillinger for Foran/bak XY forholdsinnst.

1. #### Skriv ut et testmønster

   Skriv ut et testmønster fra [Testutskrift] i Skuffinnstillinger/Papirinnstillinger på hovedskjermen før du starter. Tre sider med mønstre for innstillinger skrives ut med dupleksutskrift. Velg det mønsteret som egner seg for justering blant disse tre mønstrene.
   Hvis du vil ha informasjon om målingsmønstrene, kan du gå til "Målingsmønstre for Foran/bak XY forholdsinnst. / Foran/bak XY Innst. for utskriftsposisjon".

2. #### Beregn verdiene fra mønsteret, og angi verdiene.

   [AB-størrelser]
   Mål lengden for (a-1) i mm. Del den målte lengden for (a-1) på 10000, og angi denne verdien i [Y] for foran.
   Mål lengden for (b-1) i mm. Del den målte lengden for (b-1) på 10000, og angi denne verdien i [X] for foran.
   [Tommestørrelser]
   Mål lengden for (a-2) i tommer. Del den målte lengden for (a-2) på 500, og angi denne verdien i [Y] for foran.
   Mål lengden for (b-2) i tommer. Del den målte lengden for (b-2) på 500, og angi denne verdien i [X] for foran.
   Beregn verdiene for baksiden på samme måte som for forsiden, og angi dem i X og Y for baksiden.
   Måle med en annen målelinje enn den ovennevnte
   For beregninger som ikke bruker linjene over, bruk følgende formel.
   Lengde som spesifisert av målelinjeintervall ÷ faktisk distanse mellom målelinjer x 100 = X-, Y-verdier
   Hvis du vil ha informasjon om "Lengde som spesifisert av målelinjeintervall", kan du gå til tabellen nedenfor.

   Målelinje(Målemarkør) | Lengde som spesifisert av målelinjeintervall
   --- | ---
   Assistentlinje | 50 mm (1969 tommer)
   | 100 mm
   | 200 mm
   | 300 mm
   | 400 mm
   | 5 tommer
   | 10 tommer
   | 15 tommer

3. #### Trykk på [OK].

4. #### Gå tilbake til trinn 1 og kontroller justeringsresultatet.

   Hvis størrelsen har avveket som følge av justeringen, gjentar du justeringen til avviket er eliminert.
   - Hvis utskriftsposisjonen har endret seg som følge av disse innstillingene, konfigurerer du Foran/bak XY Innst. for utskriftsposisjon.
   - Forholdsinnstillingene for foran/bak XY kan bare brukes når maskinen brukes som en skriver.

   ### Foran/bak XY Innst. for utskriftsposisjon

   Innstillingene for utskriftsposisjon for foran/bak XY brukes for å avpasse midten på utskriftsposisjonene foran og bak for å eliminere feiljusteringer ved utskrift.
   Trykk på [Endre]-knappen i Foran/bak XY Innst. for utskriftsposisjon for å vise skjermen med avanserte innstillinger for Foran/bak XY Innst. for utskriftsposisjon.

   #### Velg enhetene som skal brukes for Foran/bak XY Innst. for utskriftsposisjon

   Trykk på [mm] eller [Tomme] for å velge enhetene som skal brukes for innstillingene.

   #### Skriv ut et testmønster

   Skriv ut et testmønster fra [Testutskrift] i Skuffinnstillinger/Papirinnstillinger på hovedskjermen før du starter. Tre sider med mønstre for innstillinger skrives ut med dupleksutskrift. Velg det mønsteret som egner seg for justering blant disse tre mønstrene.
   Hvis du vil ha informasjon om målingsmønstrene, kan du gå til "Målingsmønstre for Foran/bak XY forholdsinnst. / Foran/bak XY Innst. for utskriftsposisjon".

   #### Beregn numeriske verdier fra mønstrene, og angi verdiene.

   Mål intervallene mellom (A), (B), (C) og (D) på forsiden.
   Trekk (B) fra (A), del resultatet på 2 og angi det i [X] for forsiden. Trekk (D) fra (C), del resultatet på 2 og angi det i [Y] for forsiden.
   Beregn verdiene for baksiden på samme måte som for forsiden, og angi dem i X og Y for baksiden.

   #### Trykk på [OK].

   #### Gå tilbake til trinn 2 og kontroller justeringsresultatet.

   Hvis størrelsen har avveket som følge av justeringen, gjentar du justeringen til avviket er eliminert.
   - Målelinjeinnholdet i målingsmønsteret varierer avhengig av papirstørrelsen. Mål fra målelinjen som er nærmest kanten på papiret.
   - Det er ikke sikkert at det er mulig å garantere driftsjusteringsområdet i Y-retningen på (± 3 mm), avhengig av maskinnstillinger eller papirstørrelse.
   - Når den vertikale eller horisontale bredden er 100 mm eller mindre, måler du fra assistentlinjen.
   - Hvis du har behov for å bruke denne innstillingen sammen med Foran/bak XY forholdsinnst., angir du først Foran/bak XY forholdsinnst.
   - Endringer i maskinmiljøet (f.eks. fuktighet og temperatur) kan forårsake et avvik på ca. 1 mm i Foran/bak XY utskriftsposisjon.

   ### Målingsmønstre for Foran/bak XY forholdsinnst. / Foran/bak XY Innst. for utskriftsposisjon

   Skriv ut et mønster for måling når du skal angi Foran/bak XY Innst. for utskriftsposisjon og Foran/bak XY forholdsinnst.
   Innhold i målingsmønsteret

   Nei. | Element | Beskrivelse
   --- | --- | ---
   1 | Målelinje | Referanselinje for måling. Målelinjer for AB-størrelser og tommestørrelser er opprettet.
   2 | Stiplet linje | Denne linjen er synlig gjennom forsiden og baksiden slik at du kan kontrollere eventuelle feiljusteringer visuelt. Linjen skrives ut i samme posisjon foran og bak. Hvis visuell inspeksjon viser at linjene ikke samsvarer, er ikke utskriftsposisjonene foran og bak rettet inn.
   3 | Assistentlinje | Assistentlinjen er plassert 25 mm fra midten på papiret. Når papirstørrelsen er 100 mm eller mindre, kan denne linjen brukes for måling.
   4 | Målemarkør | Markører som er plassert på målelinjen. Helsvarte markører indikerer AB-måling, og omrissmarkører indikerer tommemåling. Antallet markører øker etter hvert som distansen fra midten øker.
   5 | Assistentlinje (sentral) | Assistentlinjer som indikerer midten på papiret. Krysspunktet for linjene er midten.
   6 | Merknader (foran/bak) | Indikerer forsiden og baksiden.
   7 | Merknader (X/Y-akse) | Når du går til innstillingene, indikerer disse merknadene X- og Y-aksen på papiret.
   8 | Assistentlinje (forstørrelse) | Indikerer en posisjon som er ±1 % av den målte distansen.

   Samme målingsmønsterinnhold skrives ut i samme størrelse, uavhengig av papirstørrelsen. Ytre omkrets på målingsmønsteret beskjæres i henhold til papirstørrelsen.
   Eksempel: Innhold som er beskjært for en AB-størrelse

   Eksempel: Innhold som er beskjært for en tommestørrelse

   Tilbake til toppen