# SEKVENSKOPIERING

Åpne kopieringsmodus fra hovedskjermen eller en annen modus, og følg trinnene nedenfor.

- VELGE KOPIERINGSMODUS

- Maksimalt utskriftsområde: 319 mm x 480 mm
- Bekreftelsesområde for bildekvalitet: 303 mm

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Skann originalen

   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å skanne originalen.

   - For å skanne 2-sidige originaler må du konfigurere innstillingene for 2-sidige kopier før du skanner originalen.
   - Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å starte kopieringen hvis du ikke vil kontrollere forhåndsvisningen.

3. #### Kontroller forhåndsvisningen

   Du kan kontrollere innstillingene for f.eks. farge, 2-sidigstatus og stifteposisjon på forhåndsvisningsskjermen.

4. #### Start kopieringen

   Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten.
   - Hvis du vil lage to eller flere kopier, trykker du på kopivisningstasten for å angi antallet kopier.

   - Trykk på [C]-tasten (talltastaturet) for å slette antallet kopier.
   - Hvis du vil annullere en kopieringsjobb, trykker du på [Avbryt utskrift]-tasten.
   - Du kan lagre den skannede originalen som data, ved å trykke på [Fil]-tasten eller [Hurtigfil]-tasten på handlingspanelet før du begynner å kopiere.
   - - LAGRE DATA I HURTIGFILMODUS
     - LAGRE SKANNEDE ORIGINALER SOM DATA

Tilbake til toppen