# PORTKONTROLL

Aktiver eller deaktiver hovedsystemportene, angi portnumrene, og trykk på [Send]-tasten.
Følgende porter kan konfigureres.

Serverport | Klientport
--- | ---
HTTP HTTPS FTP-UTSKRIFT Rå utskrift LPD IPP IPP-SSL Motta tandemutmating PC-skanning Fjernkontrollpanel SNMPD Telnet NBT/WINS JCP RARP SMTP WSD USB-enhetsutvidelse (når Applikasjon kommunikasjonsmodul eller Ekstern kontomodul er aktivert) Sharp OSA (når Applikasjon kommunikasjonsmodul eller Ekstern kontomodul er aktivert) HTTP HTTPS | HTTP HTTPS FTP FTPS SMTP SMTP-SSL POP3 POP3-SSL SNMP-TRAP Varsle jobbfullføring LDAP LDAP-SSL SMB/WINS SNTP mDNS Sende tandemutmating Sende Data sikkerhetskopi

Tilbake til toppen