# ØKOSKANNEINNSTILLING

En ikke-utskriftsoperasjon som bildesending og skanning til HDD kan utføres mens varmeenheten er Av. Dette kan stilles inn for hver modus.
Sett "Økoskanneinnstilling" til , og velg en modus eller skjerm hvor økoskanneinnstilling skal aktiveres.
Følgende moduser og skjermer kan stilles inn.

- Hovedskjerm
- Kopi
- Bildesending
- Dokumentarkivering
- Systeminnstillinger
- SharpOSA
- Manuell etterbehandling

Tilbake til toppen