# BRETTEENHET

## Oversikt

En bretteenhet kan brukes til Z-fals, brevfals, trekkspill, dobbel fals og enkel fals.
En ferdiggjører eller etterbehandler med ryggstifting kreves for å installere bretteenheten.

### Funksjonsnavn

Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.

×
Toppdeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir.
×
Nedre deksel
Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir.
×
Utmatingsskuff for bretteenhet
Brettede utskrifter mates til denne skuffen.
Unngå å plassere tunge gjenstander på bretteenheten, og trykk den ikke nedover.
Tilbake til toppen