# SENDE DATA UNDER UTSKRIFT

## Oversikt

Denne funksjonen sender data som er opprettet i et annet program til adresser registrert i maskinen samtidig som dataene skrives ut fra maskinen.
Dette betyr at du kan fullføre to ulike prosesser – utskrift og overføring – med én operasjon.

Registrer adresser i en adressebok og forbered hver overføringsfunksjon på forhånd. For informasjon om hvordan du registrerer adresser i en adressebok, se ”LAGRE ADRESSER VIA DIREKTEVALG”, ”LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK” eller ”LAGRE ADRESSER FRA FAKS- ELLER BILDESENDINGSLOGGER”.

- Denne funksjonen er tilgjengelig i et Windows-miljø.
- PCL6-skriverdriveren kan bruke denne funksjonen.
- Når [Systeminnstillinger] → [Skriverinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Deaktivere sender under utskrift] i ”Innstillingsmodus (administrator)” er valgt, kan ikke data sendes samtidig som det skrives ut.

## Drift

### Windows

1. #### Klikk på [Jobbhåndtering]-fanen og klikk på [Skriv ut og send]-knappen

2. #### Sett [Skriv ut og send]-avkrysningsboksen til

3. #### Klikk på [Hent adressebok]-knappen

4. #### Velg en destinasjonsadresse fra ”Adressebok”-listen og klikk på [Legg til]-knappen

   - For å sende dataene til alle adresser, klikker du på [Legg til alle]-knappen.
   - Hvis du vil slette en adresse som er lagt til i ”Destinasjonen”-listen, velger du adressen og klikker på [Slett]-knappen. For å slette alle adresser, klikker du på [Slett alt]-knappen.
   - Opptil 50 destinasjoner kan angis.
   - Skriverdriverinnstillingene brukes for overføringsinnstillingene. Hvis for eksempel [Gråskala] er valgt som fargemodus for skriverdriveren, sendes dataene i svart-hvitt, uansett innstillingene på maskinen.

Tilbake til toppen