# AUTOMATISK DOKUMENTMATER

## Oversikt

Dette avsnittet beskriver hvordan du plasserer originaler i den automatiske dokumentmateren.

- Originaler av ulik størrelse kan plasseres sammen i den automatiske dokumentmateren. I så fall skal du konfigurere innstillingen for Original med blandet format i hver modus.
- Husk å fjerne eventuelle stifter og binders før du legger i originaler i den automatiske dokumentmateren.
- Hvis originalene har fuktflekker på grunn av korrekturlakk, blekk eller lim, må du vente til originalene er tørre før du legger dem i. Ellers kan innsiden av maskinen eller dokumentglasset bli tilsølt.
- Ikke bruk de følgende originalene. Merk at bruk av følgende originaltyper kan føre til feil påvisning av originalstørrelse, papirstopp og flekker på bilder som overføres eller kopieringsresultatene.
  - Transparenter eller lyskopipapir
  - Kalkerpapir, karbonpapir, termisk papir
  - Svært krøllet eller brettet original
  - Skadde originaler, brettede originaler
  - Originaler som har limte eller utklipte deler
  - Originaler som er laget med fargebånd for termisk overføring
  - Når du bruker originaler med to eller tre hull, skal du plassere dem slik at den hullede kanten er i posisjon fra matesporet på dokumentmaterbrettet.

### Tillatte originalstørrelser

Minimum originalstørrelse |
Standardformat (Minimumsstørrelse som kan påvises automatisk)
210 mm (langsgående) × 148 mm (tverrgående) 8-1/2" (langsgående) × 5-1/2" (tverrgående)
Ikke-standardformat (Minimumsstørrelse som kan spesifiseres manuelt)
131 mm (langsgående) × 140 mm (tverrgående) 5-1/8" (langsgående) × 5-1/2" (tverrgående)
Maksimum originalstørrelse |
Standardformat (Maksimumsstørrelse som kan påvises automatisk)
297 mm (langsgående) × 420 mm (tverrgående) eller A3 11" (langsgående) × 17" (tverrgående) A3W kan ikke brukes.
Ikke-standardformat (Maksimumsstørrelse som kan spesifiseres manuelt)
Kopieringsmodus:
297 mm (langsgående) × 432 mm (tverrgående) 11-5/8" (langsgående) × 17" (tverrgående)
Bildesendingsmodus:
297 mm (langsgående) × 1000 mm (tverrgående) 11" (langsgående) × 39-3/8" (tverrgående)

Når originalen ikke har en standardstørrelse, se aktuell forklaring nedenfor for modusen du bruker.

- Kopiering: ”ANGI EGENDEFINERT FORMAT DIREKTE”
- BILDESENDING ”SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN VED HJELP AV NUMERISKE VERDIER”

### Tillatte originalvekter

1-sidig skanning: 35 g/m2 til 128 g/m2 (9 lbs. til 34 lbs.)
2-sidig skanning: 50 g/m2 til 128 g/m2 (13 lbs. til 34 lbs.)
For å skanne originaler fra 35 g/m2 til 49 g/m2 (9 lbs. til 14 lbs.), bruk ”Sakte Skann Mod” i hver modus. Hvis du skanner uten å bruke ”Sakte skannmodus” kan føre til feilmating av originalen.
Når ”Sakte Skann Mod” er valgt, kan ikke 2-sidige originaler skannes.

## Drift

1. #### Kontroller at det ikke ligger en original på dokumentglasset

2. #### Juster originalskinnene til størrelsen på originalen

3. #### Legge i originalen

   Det kan legges i maksimalt 150 originaler.
   Kontroller at kantene på originalene er jevne.
   Sett inn originalene med første side vendt oppover helt inn i dokumentmaterskuffen.
   Papirbunken må ikke være høyere enn indikatorlinjen på dokumentmaterskuffen.
   Når skanning med den automatiske dokumentmateren er fullført, må originalene fjernes fra utmatingsskuffen for originaler.

Tilbake til toppen