# DOKUMENTGLASS

## Oversikt

Dette avsnittet beskriver trinnene for plassering av originalen på dokumentglasset.
Når du skanner en tykk bok eller en annen tykk original, skyv opp baksiden av den automatiske dokumentmateren og plasser originalen der.
Når du lukker den, åpne først den automatiske dokumentmateren helt opp og lukk den så.

- Lukk den automatiske dokumentmateren forsiktig. Hvis den automatiske dokumentmateren lukkes hardt, kan den skades.
- Påse at fingrene ikke klemmes når du lukker den automatiske dokumentmateren.

### Maksimum originalstørrelse tillatt

Standardstørrelser |
297 mm (langsgående) × 420 mm (tverrgående) 11" (langsgående) × 17" (tverrgående)
Ikke-standardformat |
297 mm (langsgående) × 432 mm (tverrgående) 11-5/8" (langsgående) × 17" (tverrgående)

Når originalen ikke har en standardstørrelse, se aktuell forklaring nedenfor for modusen du bruker.

- Kopiering: ”ANGI EGENDEFINERT FORMAT DIREKTE”
- BILDESENDING ”SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN VED HJELP AV NUMERISKE VERDIER”

## Drift

1. #### Åpne den automatiske dokumentmateren

2. #### Legge i originalen

   Legg i originalen med skannesiden ned.
   Juster øverste venstre hjørne av originalen med venstre bakside (ved tuppen på -merket) på dokumentglasset.

   Når du plasserer en original av ikke-standardstørrelse på dokumentglasset, kan størrelsen enkelt påvises ved å legge et blankt ark i A4-størrelse (8 1/2" × 11"), B5-størrelse (5 1/2" × 8 1/2") eller annet papir av standardstørrelse oppå originalen.
   Unngå å plassere gjenstander under originalstørrelsesindikatoren.
   Hvis du lukker den automatiske dokumentmateren med en gjenstand under, kan det føre til skade på originalstørrelsesindikatorplaten eller deaktivere korrekt påvisning av originalstørrelsen.

3. #### Lukk den automatiske dokumentmateren

   Hvis den automatiske dokumentmateren er åpen under kopiering, blir deler utenfor originalen kopiert i svart, noe som vil føre til svært høy bruk av toner.

Tilbake til toppen