# ANGI EN DESTINASJON MANUELT

## Oversikt

I modusene Skanne til e-post kan du angi en destinasjon direkte. I modusen Skanne til nettverksmappe kan du angi en referanse direkte.
I Skanne til FTP kan du ikke angi en destinasjon manuelt.

## Drift

1. #### Trykk på adressetekstboks

   - I Datainngangsmodus, velg modus for destinasjonen, og angi destinasjonsadressen.
   - Hvis du trykker på adressetekstboksen i Skanne til FTP, vises adressebokskjermen.

2. #### Bruk det virtuelle tastaturet til å angi en destinasjonsadresse

   - For Skanne til nettverksmappe-modus vises inntastingsskjermen for nettverksmappe. Se Spesifisere en nettverksmappe som adresse.
   - Når du har angitt destinasjonsadressen, kan du trykke på [OK]-tasten.
   Trykk på for å bytte mellom [Til], [Cc] og [Bcc].
   Du kan velge [Bcc] hvis [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Skanne-innstillinger] → [Skanne-innstillinger] → [Bbc-innstilling] er valgt og hvis [Slå på Bbc] er aktivert.

### Spesifisere en nettverksmappe som adresse

1. #### Trykk på [Bla gjennom]-tasten

   - Trykk på [Bane for innmat. til mappe]-tasten for å angi en destinasjon direkte. Det virtuelle tastaturet vises.
   - Hvis det kreves brukernavn og passord, kan du sjekke med serveradministratoren og angi dem.

2. #### Trykk på tasten for arbeidsgruppen du vil ha tilgang til

   - Trykk på og angi et søkeord for å søke etter en arbeidsgruppe, en server eller en nettverksmappe.
   - Det kan vises opptil 100 arbeidsgrupper, 100 servere og 100 nettverksmapper.
   - Trykk på for å gå tilbake til skjermen i trinn 1.

3. #### Trykk på tasten for serveren eller datamaskinen du vil koble deg til

   Hvis det vises en skjerm hvor du blir bedt om å angi brukernavn og passord, må du kontakte serveradministratoren og angi riktig brukernavn og passord.

4. #### Trykk på tasten for nettverksmappen

   Når innstillingene er fullført, trykker du på [Angi]-tasten. Du vil tas tilbake til skjermen i trinn 1. Trykk på [Angi]-tasten for å akseptere destinasjonen.

Tilbake til toppen