# SENDE ET BILDE I SKANNEMODUS

## Oversikt

Send et bilde i Skannemodus (Skanne til E-post, Skanne til FTP, Skanne til nettverksmappe).

- Hvis minnet blir fullt mens originalene skannes, kommer det opp en melding og skanningen stoppes.
- Når du kjører Skanne til e-post, må du passe på at du ikke sender filer som er for store. Hvis filstørrelsen pleier å være stor når du for eksempel sender mange originaler, kan det være nødvendig å redusere antall skannede sider eller redusere sendestørrelsen. Hvis utvidelsespakken for skanneren (Kompakt PDF-alternativ) er installert, kan fargedata komprimeres.

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS
   Når du plasserer originalene, rett dem som vist nedenfor.

   Originaler | Dokumentmaterskuff Plasser originalen med utskriftssiden opp. | Dokumentglass Plasser en original med utskriftssiden ned, og juster hjørnet til originalen med merket øverst i venstre hjørne av dokumentglasskalaene.
   --- | --- | ---
   * I liggende format |  |
   * I stående format |  |

   *Når du skal plassere en stor original i stående format, legger du den i slik som vist ovenfor i Liggende retning og angir deretter plasseringen av originalen i trinn 3.
   Legg i originaler i A5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2") i stående retning (vertikal). Hvis de legges i liggende retning (horisontalt), vil feil størrelse bli avlest. For en original i A5R-størrelse (5-1/2" x 8-1/2"R) skriver du inn originalens størrelse manuelt.
   - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN I PAPIRSTØRRELSE
   Ikke plasser objekter under originalstørrelsesindikatoren bakerst på dokumentglasset. Hvis du lukker den automatiske dokumentmateren mens en gjenstand er under, kan det føre til skade på originalstørrelsesindikatorplaten og ukorrekt avlesning av dokumentstørrelsen.
   Se OVERSIDE for plasseringen av originalstørrelsesindikatoren.

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG
   Ikonet på tasten indikerer hvilken type destinasjon som er lagret i tasten.

   | Skanne til e-post
   | Skanne til FTP
   | Skann til nettverksmappe

   - Når du har trykket på en berøringstast og skjermen endres uten at du trykker på , betyr det at destinasjonen for tasten er angitt automatisk som destinasjon.
   - Når du utfører Skanne til e-post, kan du også sende Cc- eller Bcc-kopier til andre destinasjoner. Trykk på for å velge destinasjoner.
   - Flere destinasjoner kan spesifiseres.
   - Hvis du vil endre [Emne], [Filnavn], [Svarnavn] eller [Hovedtekst]. kan du trykke på en inntastingsboks eller trykke på [Alternativer].
   - - ENDRE EMNE, FILNAVN, SVAR TIL OG HOVEDTEKST

3. #### Trykk på [Original]-tasten og trykk Bildeorientering-tasten med samme retning som originalbildet

   Hvis du vil skanne originalen i rett retning (slik at toppkanten til originalen viser på toppen av displayet), kan du angi retningen til originalen.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   - Du kan endre kontrast, oppløsning, filformat, fargemodus og andre innstillinger. Se følgende.
   - - AUTOMATISK SKANNE BEGGE SIDER AV EN ORIGINAL
     - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN I PAPIRSTØRRELSE
     - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN VED HJELP AV NUMERISKE VERDIER
     - SPESIFISER SENDESTØRRELSEN TIL BILDET
     - ANGI SKANNEKONTRAST OG ORIGINAL BILDETYPE
     - ANGI SKANNEOPPLØSNING
     - I Skanne- og Datainngangsmodi
     - ENDRE FARGEMODUSINNSTILLING
   - Trykk på [Andre]-tasten for å konfigurere forskjellige funksjoner, for eksempel angi sendetid eller samlet sending av originalsider med forskjellig størrelse.

4. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   - Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender et bilde. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   - Trykk på [Funksjonsrev.]-tasten for å endre kontrast, oppløsning, skannestørrelse og sendestørrelse for hver skannede originalside. Når Kortformat velges i Andre, kan imidlertid kun kontrasten endres når du skanner originale sider med jevne tall.

Tilbake til toppen