# STIFTEFUNKSJON

## Oversikt

Når en etterbehandler er installert, kan du stifte lastet papir til en bunt. (Stiftefunksjon)
Når en etterbehandler med ryggstifting er installert, kan du stifte papirer på to plasser langs midtlinjen og brette dem før utskrift. (Ryggstiftefunksjon)

Stifte | Ryggstifting
--- | ---

Du kan bruke ryggstiftefunksjonen for papir med størrelsen A4R til A3W (8-1/2"x11"R til 13"x19")

- Ryggstiftefunksjonen kan ikke brukes med andre manuelle etterbehandlingsfunksjoner.
- Hvis du legger i bare ett papirark mens stiftefunksjonen er PÅ, slås stiftefunksjonen midlertidig AV og arket stiftes ikke.

### Kopier/Sider-funksjon

Hvis du vil stifte flere sett på én gang, kan du bruke Kopier/Sider.
Legg i sortert papir og trykk på [Kopier/Sider]-tasten for å angi antall kopier og antall sider per sett.

Innstillingene for Kopier/Sider påvirker ikke funksjonene for papirbretting og hulling.

### Beskjæringsinnstilling

Hvis en beskjæringsmodul er installert, kan du beskjære overflødige papirkanter for å få et bedre resultat.

## Drift

### Velge stiftefunksjon

Trykk på ønsket stifteknapp i [Stifting].
Utmatingsskuffen velges automatisk basert på den valgte stiftetasten.

###### Slik avbryter du stiftefunksjonen:

Trykk en gang til på den valgte stiftetasten.

### Angi antall kopier (antall sider)

1. #### Trykk på [Kopier/Sider]-tasten

2. #### Trykk på [Manuell]-tasten

3. #### Angir antall kopier samt antall sider per sett.

   Trykk på Antall kopier-visningen og Antall sider i hver sett-visningen, og angi verdiene ved hjelp av talltastene. Eller trykk på -tasten for å oppgi verdiene.
   Etter at innstillingene er fullført, trykker du på .
   Hvis du velger [Alle sider] for antall kopier / antall sider, kan du angi 1 som antall sett som skal skrives ut.
   Hvis du angir et større antall kopier eller sider enn antallet kopier eller sider som kan stiftes, får du opp en melding og [Start]-tasten deaktiveres. Se "Spesifikasjoner" i "Hurtigveiledning", og angi antallet kopier eller sider som kan stiftes.

### Beskjæringsinnstilling (når ryggstifting er valgt)

For å velge beskjæringsinnstillingen må en beskjæringsenhet være installert.

1. #### Når ryggstifting er valgt, trykker du på [Beskj.innst.]-tasten

2. #### Trykk på [På]-tasten, og angi beskjæringsbredde

   Trykk på visningen av numerisk verdi for beskjæringsbredden, og angi et tillatt område med talltastene. Eller trykk på -tasten for å oppgi verdiene.
   Etter at innstillingene er fullført, trykker du på .

   ###### Slik annullerer du beskjæringsinnstillingen:

   Trykk på [Av]-tasten.

Tilbake til toppen