# SPESIFISER SENDESTØRRELSEN TIL BILDET

## Oversikt

Trykk på denne tasten for å angi sendestørrelsen som en papirstørrelse.
Hvis skannestørrelsen for eksempel er A4 (8-1/2" x 11") og sendestørrelsen er B5 (5-1/2" x 8-1/2"), blir bildet forminsket før overføring.

Sendestørrelsen kan ikke angis når [Lang str.] er valgt for skannestørrelsen, eller når skannestørrelsen er angitt med numeriske verdier.

## Drift

1. #### Trykk på [Original]-tasten

2. #### Trykk på "Sendestørrelse"-tasten

3. #### Trykk på riktig tast for papirstørrelse

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   Avhengig av papirstørrelsen som er spesifisert for "Skannestørrelse", kan det være umulig å velge noen størrelser for "Sendestørrelse".

4. #### Trykk på "Bildeorientering"-tasten med samme retning som originalbildet.

   Hvis denne innstillingen ikke er korrekt, er sjansen til stede for at et riktig bilde ikke overføres.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   Forholdet som brukes for å forminske eller forstørre originalen, vises mellom "Skannestørrelse" og "Sendestørrelse".
   Hvis du vil konfigurere standardinnstillingen for bilderetning, velger du [Systeminnstillinger] i Innstillingsmodus (administrator) → [Innstill. For Bildesending] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Bildeorientering].

Tilbake til toppen