# SKRIVE UT UTEN MARGER ØVERST OG NEDERST

## Oversikt

Denne funksjonen muliggjør utskrift uten marger øverst og nederst. Ved å kombinere denne funksjonen med funksjonene for utskrift med ryggstifting og beskjæring, kan du lage et hefte eller en brosjyre uten marger.
Denne funksjonen kan bare brukes for størrelsene A3/11" x 17" og A4/8-1/2" x 11". For å bruke denne funksjonen på en effektiv måte må du opprette dokumentdata i programmet som er 2 mm lengre enn øvre og nedre del av papiret, og 2 mm kortere i innmatingsretningen. For andre dokumentstørrelser kan du bruke Tilpass til side-funksjonen.

- Denne funksjonen er tilgjengelig i et Windows-miljø.
- Skriverdriveren PCL6 eller PS kan bruke denne funksjonen.

## Drift

### Windows

### Utskrift med ryggstifting og stifting på to steder

1. #### Klikk på [Papir]-fanen, og sett avkrysningsboksen [Kant til kant-utskrift] til

2. #### Klikk på [Hoved]-fanen og velg [Brosjyrestil]

3. #### Velg [2 stifter]

4. #### Konfigurer innstillinger for beskjæring

   (1) Klikk på [Beskjæring...]-knappen
   (2) Sett [Beskjæringsmengde]-avkrysningsboksen til
   (3) Angi "5,0 mm (0,200 tommer)"

### Falsstifting

1. #### Klikk på [Papir]-fanen, og sett avkrysningsboksen [Kant til kant-utskrift] til

2. #### Klikk på [Spesialmodi]-fanen, klikk på [Brett]-knappen og velg deretter [Brette flere ark – Stifte]

3. #### Klikk på [Hoved]-fanen og konfigurer beskjæringsinnstillinger

   (1) Klikk på [Beskjæring...]-knappen
   (2) Sett [Beskjæringsmengde]-avkrysningsboksen til
   (3) Angi "5,0 mm (0,200 tommer)"

### Ett enkelt ark

1. #### Klikk på [Papir]-fanen, og sett avkrysningsboksen [Kant til kant-utskrift] til

2. #### Klikk på [Hoved]-fanen og velg [1-sidig], [2-sidig (bok)] eller [2-sidig (blokk)]

Kontroller det faktiske utskriftsresultatet. Endre følgende innstillinger hvis marger vises.

- "Beskjæringsmengde" i dialogboksen for beskjæringsinnstillinger
- "Zoominnstillinger" på [Papir]-fanen
- "Utskriftsposisjon" i dialogboksen for kompatibilitet

Tilbake til toppen