# LAGE HULL I KOPIER

## Oversikt

Denne funksjonen lager hull i kopier og mater dem ut. Papirstørrelsene som kan hulles varierer avhengig av hvilken stansemodul som er installert.

- Du kan vise hulleposisjonene i VISE FORHÅNDSVISNING AV KOPI.
- Du må ha en hullemodul for å kunne lage hull i papir.
- Antallet hull som kan lages, og avstanden mellom hullene, varierer i henhold til den installerte hullemodulen.
- Papir i størrelsen A3W (12" × 18"), og spesialmedier slik som transparenter og flikpapir, kan ikke brukes.
- Hullefunksjonen kan ikke brukes med ryggstifting og papirbretting med mindre papirstørrelsene A3, B4 eller 11” × 17” er valgt for Z-fals.

## Drift

1. #### Trykk på [Utmating]-tasten

2. #### Trykk på [Stansing]-fanen, og trykk på typen hulling du vil bruke

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   ###### Slik avbryter du hullefunksjonen:

   Trykk en gang til på tasten.

Tilbake til toppen