# SIKKERHETSKOPI

## Lagringsreserve

Adressebokinformasjon og brukerinformasjon som er lagret på maskinen kan lagres til og hentes opp fra en USB-minneenhet.

### Eksportoppsett

Eksporterer data til en USB-minneenhet.
Velg relevant data fra [Type eksportoppsett] og trykk på [Utfør]-tasten for å eksportere dataene. Du kan angi et passord om nødvendig.

### Importoppsett

Importerer data som du har lagret i USB-minneenheten med alternativet Eksport, inn i maskinen.
Angi dataene du vil henvise til, og trykk på [Utfør]-knappen. Hvis et passord ble angitt under eksporthandlingen, skriver du inn passordet.

## Enhetskloning

Lagrer maskininnstillingsinformasjonen i XML-format og kopierer informasjonen til en annen maskin.
Denne funksjonen gjør at du slipper bryet med å gjenta konfigurasjonen av de samme innstillingene på flere maskiner.

### Eksportoppsett

Eksporterer data til en USB-minneenhet.
Velg relevant data fra [Type eksportoppsett] og trykk på [Utfør]-tasten for å eksportere dataene. Du kan angi et passord om nødvendig.

### Importoppsett

Importerer data som du har lagret i USB-minneenheten med alternativet Eksport, inn i maskinen.
Angi dataene du vil henvise til, og trykk på [Utfør]-knappen. Hvis et passord ble angitt under eksporthandlingen, skriver du inn passordet.

- Følgende data kopieres ikke når enhetskloning utføres:
  - Listeutskrift
  - Elementer for teller og visning av enhetsstatus
  - IP-adressen til maskinen, enhetsnavn, administratorpassord, avsendernavn for bildesending og annen informasjon som er spesifikk for maskinen
  - Innstillinger som er spesifikke for hver maskinvare, som skjermkontrast, fargejustering og justering av ryggstiftingsinnstilling

## Adressebok-videresending

Videresender adresseboken til denne maskinen direkte til en annen multifunksjonsperiferenhet.
Kontakt forhandleren eller en godkjent servicerepresentant for informasjon om dataimport til maskinen.

- Du kan aktivere denne funksjonen når en USB-minneenhet er installert.
- Funksjonen kan ikke brukes mens innstillingsmodus er i bruk, mens en jobb pågår eller når en jobb er reservert.

Tilbake til toppen