# ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN

## Oversikt

En destinasjon kan hentes opp ved ganske enkelt å trykke på berøringstasten for den aktuelle destinasjonen på adressebokskjermen.
Det er også mulig å lagre flere destinasjoner i en berøringstast, slik at du kan hente opp alle numrene ved ganske enkelt å trykke på tasten. Dette er praktisk når du vil sende data til flere destinasjoner.
Et ikon som angir modus, vises sammen med navet på destinasjonen i hver berøringstast. Ikonene er som følger:

| Skanne til e-post
| Skanne til FTP
| Skann til nettverksmappe
| Gruppetast med flere destinasjoner

- Hvis du vil ha informasjon om adresseboken, kan du se "ADRESSEBOK".
- Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lagrer en adresse i adresseboken, kan du se LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNSKRIFT, LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK, LAGRE ADRESSER FRA FAKS- ELLER BILDESENDINGSLOGGER eller LAGRE GRUPPER.

## Drift

1. #### Trykk på [Adressebok]-tasten.

2. #### Trykk på berøringstasten for destinasjonen

   - Destinasjonene som vises i listen, kan innskrenkes etter jobbtype, indeks og nøkkelord.
   - Data sendes som standard bare til destinasjonen for gjeldende modus. Hvis en destinasjon er angitt i modusen Skanne til e-post, sendes for eksempel ikke dataene til andre destinasjoner enn destinasjonen som er valgt i modusen Skanne til e-post.
   - Trykk på [Endre skjerm] for å endre rekkefølgen på destinasjonene som vises i listen.
   - Når du legger til en destinasjon, trykk på en annen berøringstast.
   - Når data sendes til flere destinasjoner, vises antall destinasjoner ved siden av . Dette vises også hvis data sendes til flere destinasjoner når du velger én enkelt berøringstast.

   - Som standard vises destinasjonslisten som er innskrenket av den gjeldende jobben.
   - Når du trykker på berøringstasten og [Vis detaljer]-tasten på handlingspanelet, vises detaljert informasjon. Denne prosedyren kan også brukes til å endre eller legge til en destinasjon for overføring.

   ###### Hvis du velger feil destinasjon:

   Trykk på berøringstasten igjen for å oppheve valget.
   For å muliggjøre sending av data til en annen destinasjon enn den som er valgt i gjeldende modus
   merker du av for [Systeminnstillinger] i Innstillingsmodus (administrator) → [Innstill. For Bildesending] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Adressebok standardvalg] og opphever valg for [Bruk bare adressene til sendemoduser].

Tilbake til toppen