# BILDESENDINGSINNSTILLINGER

## Driftsinnstillinger – "Standardinnstillinger"–fanen

Denne fanen brukes til å konfigurere elementer som er relatert til standardinnstillingene for bildesendingsinnstillinger.

###### Hold adressen en stund etter skanning har blitt gjennomført.

Bruk denne innstillingen til å holde innstillingene etter at skanningen er utført (til automatisk tømmemodus aktiveres).

###### Innstillinger for standardvisning

Velg en startskjerm som vises når du trykker på [Bildesending]-tasten.

- E-post
- Nettverksmappe
- FTP
- Datainngang (når applikasjonens integrasjonsmodul er installert)

###### Standardvalg for adressebok

Element | Beskrivelse
--- | ---
Bruk kun adressene til sendemoduser | Når en adresse velges fra adresseboken, brukes bare adressene som vises i innskrenkingsmodus.
Kategori som skal vises som standard | Velg en kategori som skal vises med standarden. Ingen Hyppig bruk Kategorier 1 til 32
Vis alle adressetyper, uansett modus som vises for øyeblikket. | Når denne innstillingen er aktivert, vises alle destinasjonene uavhengig av visningsmodus.
Forstørre adresseboken | En forstørret adressebokliste vises.

###### Bildeorientering

Angir standard bilderetning.

###### Innstilling for grunnoppløsning

De følgende innstillingene er tilgjengelige som standardinnstillinger for oppløsning i skanne- og e-post-modus.
Hvis du angir avkrysningsboksen til når du bruker et bilde som er lagret ved hjelp av dokumentlagring, brukes oppløsningsinnstillingene som ble lagret med bildet. Den kan konfigureres for hvert element.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Vanlig skanner | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
E-post | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

*Når denne er valgt, kan innstillingene for Halvtone også angis.

###### Standardinnstillinger for eksponering

Dette brukes til å stille inn standard eksponeringsinnstillinger for skanning av et dokument i bildesendingsmodus. Velg [Auto] eller [Manuell]. Hvis du velger [Manuell], må du angi eksponeringen til ett av fem nivåer.

###### Standard original bildetype

Velg originaltype på forhånd for å aktivere skanning med en oppløsning som passer for originalen (kun for skannemodus og USB-minneskannemodus).
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- Tekst / Trykt foto
- Tekst/foto
- Tekst
- Foto
- Trykt foto
- Kart

Ingen originale typer kan velges hvis Innledende eksponeringsinnstillinger er angitt til [Auto].

###### Skarphet

Denne innstillingen brukes til å fremheve bildets omriss og vise det tydelig ved skanning av et dokument i bildesendingsmodus. Den kan stilles til et av fem nivåer.

###### Kontrast

Denne brukes til å justere kontrasten til et bilde for skanning av et dokument i bildesendingsmodus. Den kan stilles til et av fem nivåer.

###### Tvungen inntastning av adr.tast v. kringkast

Denne innstillingen brukes til å kreve at trykkes før neste adresse kan skrives inn når du utfører en gruppeoverføring.
Når denne innstillingen er aktivert, kan ikke brukeren sløyfe selv om den neste adressen angis med en hurtigtast, med mindre du trykker .
Hvis en bruker prøver å angi den neste adressen uten å trykke på , lyder det en pipealarm og maskinen avslår inntastingen.

###### Lyd ved fullført skanning

Stiller inn lydsignal ved fullført skanning ved skanning av en original.

###### Deaktiver bytte av visningsrekkefølge

Deaktiver for å endre visningsrekkefølgen (rekkefølgen for søkenummer, stigende, synkende).
Når denne er innstilt, endres ikke visningsrekkefølgen. Vist rekkefølge vil beholdes slik den gjelder når denne innstillingen er aktivert.

###### Hold innstilling for mottatt datautskrift

Denne funksjonen holder mottatte fakser og Internett-fakser i minnet uten å skrive dem ut. Faksene kan skrives ut ved å angi et passord (fabrikkinnstilling: 0000).
Du kan endre passord ved å angi [Endre passord] til .
Disse innstillingene kan endres når det ikke er noe mottatt data i maskinens minne. (Data som er i en konfidensiell minneboks eller i en minneboks for stegvis videresending er unntatt.)

###### Standard bekreftelsesstempel (når enheten for bekreftelsesstempel er installert)

Aktiver innstillingen for alltid å trykke bekreftelsesstempelet på originalen som allerede er skannet ved hjelp av den automatiske dokumentmateren.

###### Justering av kantsletting.

Brukes til å stille inn standard slettebredde for slettefunksjonen. Angi en verdi på mellom 0 mm (0") og 20 mm (1") i trinn på 1 mm (1/8") både for kant- og senterklaringsbredde.

###### Tidsangitt utmating av mottatte data

Denne innstillingen brukes til å skrive ut mottatt data på et angitt tidspunkt. Denne funksjonen er tilgjengelig når Innstilling for bildekontroll av mottatte data er aktivert.
*Denne innstillingen er merket med grått hvis innstillingen Hold innstilling for mottatt datautskrift er angitt til , eller hvis [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Innstilling forhåndsvisning] er valgt, og [Innstilling av bildekontroll mottatt data] er angitt til .

## Driftsinnstillinger – "Aktiver/ deaktiver innstillinger"-fanen

Denne fanen brukes til å konfigurere elementer som er relatert til å aktivere/deaktivere innstillingene for bildesendingsinnstillinger.

### Innstilling for deaktivering av registrering

Registrering av adresser fra maskin, Innstillingsmodus (nettversjon) og PC kan sperres hver for seg.

###### Deaktivere destinasjonsregistrering fra brukerpanel

Deaktiverer adressekontroll fra maskinen.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- Gruppe (Direkte innlegging)
- Gruppe (Adressebok)
- Kontakter

###### Deaktivere registrering av destinasjon på nettside

Deaktiveres for å lagre destinasjonen fra innstillingsmodus (nettversjon).
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- Gruppe (Direkte innlegging)
- Gruppe (Adressebok)
- Kontakter

###### Deaktivere registrering av program

Deaktiverer bruken av adressebok for alle programmer.

###### Deaktivere registrering av minneboks

Deaktiverer alle typer minneboksregistrering.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- Avspørringsminne
- Konfidensielt
- Stegvis videresending (Dir. innskrift)
- Stegvis videresending (Adressebok)

###### Deaktiver destinasjonsregistrering ved hjelp av globalt adressesøk

Deaktiverer adressekontroll fra globalt adressesøk.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- E-post

###### Deaktivere registrering ved hjelp av Network Scanner Tool

Deaktiverer adressekontroll fra Network Scanner Tool.
Bruk dette alternativet til å undertrykke datalagring fra en annen maskin via Innkommende ruting for adressebok.

###### Deaktivere videresending via nettverk

Dette forhindrer innkommende ruting.

### Innstillinger for å deaktivere overføring

Disse innstillingene brukes til å deaktivere de følgende overføringsoperasjonene.

###### Deaktivere [Omsend]

Denne innstillingen brukes til å hindre overføringen som aktiveres av [Send til nylig brukte adresser]-tasten på handlingspanelet.

###### Deaktivere valg fra adressebok

Deaktiverer destinasjonsutvelgelse fra adresseboken.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- E-post
- FTP
- Nettverksmappe

###### Deaktiver direktevalg

Deaktiverer direktevalg av destinasjonsadresse og andre.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- E-post
- Nettverksmappe

## Skanneinnstillinger – "Skanneinnstillinger"-fanen

Denne fanen brukes for å konfigurere innstillinger i forbindelse med bildesendingsfunksjonen ( skanne osv.).
Følgende innstillinger er relatert til skanneren.

### Standard senderinnstilling

Informasjonen som lagres her, brukes hvis du ikke spesifiserer [Svar til] i Sendeinnstillinger når du utfører Skann til e-post.

###### Avsendernavn

Angi et standard avsendernavn (maksimalt 20 tegn).

###### Svar e-postadresse

Angi en standard svaradresse (maksimalt 64 tegn).
Hvis kun avsendernavnet er lagret, vil det ikke bli brukt som avsenderinformasjon.

### Standard fargemodusinnstillinger

Velg en standard fargemodusinnstilling, både for farge og svart-hvitt i e-postadresse, nettverksmappe og FTP. Angi Vanlig skanner med mindre e-post er angitt.
Hvis avkrysningsboksen Deaktivere endring av svart-hvitt i automodus settes til , blir alle svart-hvitt-innstillingene deaktiverte fra startskjermen når fargemodusen angis til Auto.
Auto (mono2, gråskala*), full farge, gråskala, mono2
*Når du skanner en svart-hvit original med fargemodusen angitt til [Auto]

### Innstilling for opprinnelig filformat

Angi det opprinnelige filformatet for sending av en fil i E-post-, Nettverksmappe- eller FTP-modus. Angi Vanlig skanner med mindre e-post er angitt.

###### Filformat

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Kompakt PDF*2, 5, Kompakt PDF (ultrafin)*2, 5, Kompakt PDF/A*4, 5, Kompakt PDF/A (ultrafin)*4, 5, Krypter PDF, Krypter/kompakt PDF*3, 5, Krypter/kompakt PDF (ultrafin)*3, 5, XPS
*1 Når [Sort/hvit] er valgt, er formatet [TIFF].
*2 Når [Sort/hvit] er valgt, er formatet [PDF].
*3 Når [Sort/hvit] er valgt, er formatet [Krypter PDF].
*4 Når [Sort/hvit] er valgt, er formatet [PDF/A].
*5 Når skannerfunksjonens utvidelsespakke er installert

###### S/H

Komprimeringsfunksjon: Ingen, MH (G3), MMR (G4)

###### Farge/Gråskala

Kompresjonsgrad: lav, middels, høy.
Fremhev fraktursk.

###### Angitte sider per fil

Genererer en separat fil for hver skannede side når flere sider skannes.
Når denne innstillingen er aktivert, kan antall sider per fil spesifiseres.
Når JPEG velges som filtype, kan ikke [Angitte antall sider per fil] velges.

### Komprimeringsfunksjon ved videresending

Velger komprimeringsmodus for sending med Skann til e-post. Komprimeringsmodusen som angis her brukes for alle destinasjoner, uavhengig av deres individuelle innstillinger for komprimeringsmodus.

###### Svart & hvit

MH (G3), MMR (G4)

###### Farge/Gråskala

Lav, middels, høy
Fremhev fraktursk.

### Stille inn maksimalt antall sendedata

For å unngå overføring av for store bildefiler ved Skann til E-post, kan en begrensning for filstørrelse settes fra 1 MB til 10 MB i trinn på 1 MB. Hvis den totale størrelsen av bildefiler opprettet ved skanning av originaler overskrider grensen, blir bildefilene avvist.
Hvis du ikke ønsker å angi en grense, velg [Ubegrenset].

### Stille inn maksimal størrelse på sendedata (FPT/nettverksmappe)

Det kan settes en grense for størrelsen på filer som kan sendes ved Skann til FTP og Skann til Nettverksmappe. Grenser som kan velges er 50 MB, 150 MB og 300 MB. Hvis den totale størrelsen av bildefiler opprettet ved skanning av originaler overskrider grensen, blir bildefilene avvist.
Hvis du ikke ønsker å angi en grense, velg [Ubegrenset].
Ved videresending som omfatter Internett-faksdestinasjoner, har begrensningen som er innstilt i ”Stille inn maksimalt antall sendedata” forrang.

### Bcc-innstilling

###### Slå på Bcc

Aktivere denne innstillingen hvis du vil bruke Bcc-sending. Viser [Bcc]-tasten i adressebokskjermen for bildesending.

###### Vise Bcc-adresse i jobbstatusskjermen

Viser Bcc-adresser på jobbehandlingsskjermen og adresselistefanen.

### Deaktiver skannefunksjon

Angi for å deaktivere ekstern PC-skanning.

## Skanneinnstillinger – "Standardadresse"-fanen

En standardadresse kan lagres, noe som gjør det mulig å overføre ved ganske enkelt å trykke på [Start farge]-tasten, uten å måtte angi en adresse. Angi [Standard adresseinnstilling] til [Aktiver] for å spesifisere standardadressen.
Kun en enkelt standardadresse kan settes for Skanne til e-post, Skanne til FTP og Skanne til nettverksmappe.

### Legg til valgt

Velg en adresse som skal brukes som standard.

###### Bruk brukerens e-postadresse ved pålogging.

E-postadressen til den innloggede brukeren angis som standardadresse.
Velg følgende elementer med utgangspunkt i tenkt bruk.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Tillat annullering | Du kan annullere e-postadressen som angis automatisk for den påloggede brukeren. Trykk på [Avbryt]-tasten på handlingspanelet for å annullere den.

### Bruk startmappen for brukeren ved pålogging

Når denne innstillingen er valgt, er standardadressen startmappen til brukeren som logget på.

Når brukeren logger på via intern autentisering (autentisering via maskinen), vil startmappeinnstillingen for brukeren som logget på, være konfigurert i "Brukerregistrering" i "Brukerliste" i "Brukerkontroll". Når brukeren logger på via ekstern autentisering (nettverksautentisering), vil startmappeinnstillingen være konfigurert i "LDAP-innstillinger" i "Nettverksinnstillinger".

###### Velg fra adressebok

- Du kan vise ønsket adressebok ved å begrense søket etter alfabetet eller kategorier gjennom listen med [Indeks]. Du kan velge antallet adresser som skal vises av gangen med [Vis elementer].
- Når du velger ønsket adressenavn og trykker på [Lagre]-tasten, kan den valgte adressen velges som standardadresse.

Tilbake til toppen