# ENDRE UTMATINGSDESTINASJON

Angi utmatingsdestinasjon for kopier.

## Drift

1. #### Trykk på [Utmating]-tasten

2. #### Trykk på [Forskyvningsskuff]-tasten

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   - Hvis en ferdiggjører eller etterbehandler med ryggstifting ikke er installert, trykker du på [Senterskuff]-tasten.
   - Hvis en ferdiggjører (100-arksstifting) eller etterbehandler for ryggstifting (100-arksstifting) er installert, velger du [Forskyvningsskuff] eller [Midterste skuff]-tasten.
   - Hvis en enkeltmaterskuff er installert, kan du velge [Høyre skuff]-tasten.
   - Hvis et stablemagasin med høy kapasitet er installert, kan du velge [Øvre Brett] eller [Bunkeskuff].
   Hvis funksjon for forskyvning, stiftesortering, ryggstifting, bretting eller hulling er angitt, er ikke høyre skuff tilgjengelig.

Tilbake til toppen