# EKSTERIØR

Dette avsnittet beskriver navnene og funksjonene til de respektive delene på maskinens eksteriør.
×
Automatisk dokumentmater
Denne mater og skanner flere originaler. For MX-4141N/MX-5141N kan begge sider av 2-sidige originaler automatisk skannes samtidig.
- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
×
Frontdeksel
Åpne dette dekselet for å sette hovedstrømbryteren til "På" eller "Av" eller for å skifte ut tonerkassetten.
- SLÅ PÅ MASKINEN
- UTSKIFTNING AV TONERKASSETTEN
×
Utskuff (midtskuff)
Utskrevet papir sendes til denne skuffen.
×
Betjeningspanel
Dette panelet inneholder [Strøm]-knappen, [Energisparing]-knappen/-indikatoren, [Hovedskjerm]-knappen, hovedstrømbryteren, indikatoren for faksmottak og berøringspanelet.
Bruk berøringspanelet til å betjene hver av disse funksjonene.
- BETJENINGSPANEL
×
Høyre skuff*
Still inn slik at papiret sendes til denne skuffen når det er ønskelig.
Du kan f.eks. skille originaler som mottas via faks eller Internett-faks fra papirer som blir kopiert ved å stille inn at originalene skal sendes til denne skuffen.
×
Etterbehandler*
Denne stifter papiret.
Det kan også installeres en hullingsmodul som lager hull i utmatede papirer.
- ETTERBEHANDLER
×
Heftebehandler (stort stablemagasin)*
Denne stifter og bretter papir. Det kan også installeres en hullingsmodul som lager hull i utmatede papirer.
- HEFTEBEHANDLER (stort stablemagasin)
×
Papiroverføringsenhet*
Denne enheten sender utskrevet papir til ferdiggjører (stort stablemagasin), etterbehandler med ryggstifting eller etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin), eller fungerer som en forbindelse mellom maskinen og ferdiggjører (stort stablemagasin), etterbehandler med ryggstifting eller etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin).
×
USB-port (type A)
Denne brukes til å koble en USB-enhet, for eksempel en USB-minneenhet, til maskinen.
Bruk en skjermet USB-kabel.
Støtter USB 2.0 (høy hastighet).
×
Tastatur*
Bruk dette som erstatning for det virtuelle tastaturet på berøringspanelet. Når det ikke brukes, kan det oppbevares under betjeningspanelet.
×
Skuff 1
Oppbevar papir i denne skuffen.
- LEGGE PAPIR I EN SKUFF
×
Skuff 2
Oppbevar papir i denne skuffen.
- LEGGE PAPIR I EN SKUFF
×
Skuff 3 (når et skap / 1x500 / 2x500 arks papirskuff er installert)*
Oppbevar papir i denne skuffen.
- LEGGE PAPIR I EN SKUFF
×
Skuff 3 (når et skap / 2000 arks papirskuff er installert)*
Oppbevar papir i denne skuffen.
- SKUFF 3 – 4 (SKAP / 2000 ARKS PAPIRSKUFF)
×
Skuff 4 (når et skap / 2x500 arks papirskuff er installert)*
Oppbevar papir i denne skuffen.
- LEGGE PAPIR I EN SKUFF
×
Skuff 4 (når et skap / 2000 arks papirskuff er installert)*
Oppbevar papir i denne skuffen.
- SKUFF 3 – 4 (SKAP / 2000 ARKS PAPIRSKUFF)
×
Skuff 5 (når høykapasitetsskuff er installert)*
Oppbevar papir i denne skuffen.
- LEGGE PAPIR I EN HØYKAPASITETSSKUFF
×
Enkeltmaterskuff
Bruk denne skuffen til å mate papir manuelt.
Når du legger i papir som er større enn A4R eller 8 1/2" x 11"R, må du trekke ut forlengelsesskinnen.
- LEGGE PAPIR I ENKELTMATERSKUFFEN
×
Stansemodul*
Brukes til å lage hull i utskriften. Krever bruk av etterbehandler med ryggstifting, etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin) eller ferdiggjører (stort stablemagasin).
- STANSEMODUL
×
Ferdiggjører (stort stablemagasin)*
Denne stifter papiret. Det kan også installeres en hullingsmodul som lager hull i utmatet papir.
- Ferdiggjører (stort stablemagasin)
×
Etterbehandler med ryggstifting*
Denne stifter og bretter papiret. Det kan også installeres en hullingsmodul som lager hull i utmatet papir.
- ETTERBEHANDLER MED RYGGSTIFTING
Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.
* Ekstrautstyr Tilbake til toppen