# RENGJØRINGSOVERSIKT

For å sikre at maskinen fortsetter å yte sitt beste bør maskinen rengjøres med jevne mellomrom.
Hvis fargede/hvite linjer eller feilmating oppstår, følger du rengjøringsprosedyrene nedenfor.

Når smussflekker eller fargede/hvite linjer vises på skannede bilder | Rengjør følgende deler i rekkefølge til ingen smussflekker eller fargede/hvite linjer gjenstår. RENGJØRING AV DOKUMENTGLASSET OG DEN AUTOMATISKE DOKUMENTMATEREN
Når det oppstår papirstopp i enkeltmaterskuffen: | RENGJØRE MATEVALSEN PÅ DET MANUELLE MATEBRETTET
Når linjer eller andre smussflekker vises på den skannede originalen ved bruk av den automatiske dokumentmateren: | RENGJØRE PAPIRMATEVALSEN
Når fargede linjer vises: | RENGJØRE LASERENHETEN RENGJØRE HOVEDLADEREN PÅ DEN FOTOKONDUKTIVE TROMMELEN

Ikke bruk brennbar spray for å rengjøre maskinen. Hvis gass fra sprayen kommer i kontakt med varme elektriske komponenter eller varmeenheten inne i maskinen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

- Ikke bruk tynner, benzen eller lignende flyktige rengjøringsmidler for å rengjøre maskinen. Disse kan forringe eller misfarge utsiden av apparatet.
- Bruk en myk klut til å tørke smuss forsiktig fra området på betjeningspanelet med en speilaktig overflate (vist nedenfor). Hvis du bruker en stiv klut eller gnir hardt, kan overflaten bli skadet.

Området med en speilaktig overflate vises som .
Tilbake til toppen