# RENGJØRE HOVEDLADEREN PÅ DEN FOTOKONDUKTIVE TROMMELEN

## Oversikt

Hvis svarte eller fargede linjer vises selv etter at du har rengjort dokumentglasset og den automatiske dokumentmateren, kan du bruke laderrenseren til å rengjøre hovedladeren som lader den fotokonduktive trommelen.

- Hvis rengjøring av hovedladeren til den fotokonduktive trommelen ikke løser problemet, drar du ut knappen og skyver den inn igjen tre ganger.
- Når du drar og skyver i knappen for å rengjøre laderen, må du dra og skyve knappen langsomt fra den ene enden til den andre.

## Drift

Åpne frontdekselet.
Utløs beholderen for toneroppsamling.
Trykk på utløserknappen for beholderen for toneroppsamling.
Beholderen for toneroppsamling faller forover som vist.
Støtt beholderen forsiktig med hendene mens du lar den falle så langt forover som mulig.
Ta tak i den grønne knotten for å frigjøre låsen, og fjern laderrenseren forsiktig.
Rengjør hovedladeren.
Skyv laderrenseren forsiktig hele veien inn, og dra den forsiktig ut.
Sett den inn slik at etiketten (A) på siden som skal rengjøres og etiketten (B) på laderrensersiden peker i den viste retningen.
Gjenta trinn 4 med alle andre hovedladere.
Det er totalt fire steder som skal rengjøres i maskinen, som vist.
Sett laderrenseren tilbake i den opprinnelige posisjonen.
Skyv beholderen for toneroppsamling inn i maskinen.
Skyv beholderen inn til den klikker seg på plass.
Lukk frontdekselet.
Tilbake til toppen