# LAGRE MOTTATTE FAKSER PÅ MASKINENS HARDDISK (INNKOMMENDE RUTING)

Mottatte fakser kan lagres på maskinens harddisk. Lagrede fakser kan vises på en datamaskin.

Angi PDF, TIFF (multi) eller TIFF (signal) for de lagrede Internett-faksene. Du kan også motta melding via e-post om lagring av mottatte fakser.
Mottatte fakser lagres i følgende katalog:
\\MFP\faxreceive

- Maksimalt antall mottatte fakser som kan lagres, er 500 filer.
- Mappen "faxreceive" inneholder filer for "Innstillinger for innkommende overføring (lagring på harddisk)".
- Mottatte data lagres i mappen som er angitt i "Angi mappe" i "Innstillinger for innkommende overføring (lagring på harddisk)" i "Applikasjonsinnstillinger". Hvis det ikke er angitt noen mappe, opprettes det en mappe automatisk og dataene lagres.
- Filnavnet for mottatte data kan angis i "Filnavninnstilling" i "Innstillinger for innkommende overføring (lagring på harddisk)" i "Applikasjonsinnstillinger".

Slik lagres mottatte fakser på harddisken
Klikk på [Fellesmappe / NAS-innstilling ] i "Nettverksinnstillinger". (Administratorrettigheter kreves.)
Velg [Gyldig] i "faxreceive:Lagringsbruk", og klikk på [Lagre]-knappen.
Innstillinger for lagring av mottatte fakser på harddisken
I Innstillingsmodus klikker du på [Applikasjonsinnstillinger] → [Innstillinger for innkommende overføring (lagring på harddisk)]. (Administratorrettigheter kreves.)
- Dataene som kan lagres, er mottatte fakser og mottatte Internett-fakser. Fakser med konfidensielt mottak og avspørringsmottak kan ikke lagres.
- Avhengig av innstillingen vil mottatte fakser som ikke kan lagres på grunn av filantallsgrensen eller andre årsaker, enten skrives ut eller lagres i feilboksen for innkommende ruting.
Tilbake til toppen