# RENGJØRE LASERENHETEN

## Oversikt

Når laserenheten inne i maskinen blir skitten, kan det dannes linjemønstre (fargede linjer) på det trykte bildet. Hvis linjemønstre (fargede linjer) vises, må du rengjøre laserenheten.
Kjenne igjen linjer (fargede linjer) forårsaket av en skitten laserenhet

- Fargede linjer viser alltid på samme sted. (Linjene er aldri svarte.)
- De fargede linjene er parallelle med papirmatingsretningen.
- Fargede linjer viser ikke bare på kopier, men også på utskrifter fra en datamaskin. (De samme linjene viser både på kopier og utskriftsjobber.)

## Drift

Åpne frontdekselet.
Ta ut laserenhetens rengjøringsverktøy.
Rengjøringsverktøyet er festet til frontdekselet.
(1) Dra i høyre side av rengjøringsverktøyet for å løsne det fra kroken.
(2) Hekt det over kroken for å plassere det på baksiden.
(3) Vri rengjøringsverktøyet rundt knotten for å løsne det fra den venstre kroken.
Påse at renseren på tuppen av rengjøringsverktøyet ikke er tilsmusset.
Hvis renseren er tilsmusset, må du fjerne renseren fra rengjøringsverktøyet og skifte den ut med en ren. For prosedyren for utskifting av renseren, se trinn 4 til 6. Hvis renseren ikke er tilsmusset, gå til trinn 7.
Åpne det indre dekselet og ta ut en reserverenser.
Reserverenserne oppbevares i det indre dekselet.
Ta tak i enden av renseren og dra den ut av dekselet.
Fjern den tilsmussede renseren fra tuppen av rengjøringsverktøyet.
Ta godt tak i verktøyet der renseren er festet mens du bruker den andre hånden til å trykke ned kroken som renseren er festet i, og fjern renseren.
Sett den fjernede renseren tilbake i det indre dekselet. Når du har skiftet ut renseren, må du passe på å lukke det indre dekselet.
Fest den nye renseren til rengjøringsverktøyet.
Tilpass renserkroken til festehullet i rengjøringsverktøyet. Ta godt tak i renseren og skyv rengjøringsverktøyet inn.
Vend renseren nedover og sett verktøyet langsomt inn i hullet du ønsker å rengjøre.
Pass på at renseren peker nedover. Etiketter som ligner på (A) er festet til områder som må rengjøres.
Sett rengjøringsverktøyet helt inn i hullet og dra det deretter ut igjen.
Dra rengjøringsverktøyet ut til du kjenner at tuppen av verktøyet fjerner seg fra rengjøringsoverflaten på laserenheten.
Gjenta trinn 8 to eller tre ganger, og fjern deretter rengjøringsverktøyet.
Gjenta trinn 7 til 9 for å rengjøre alle hullene (fire hull) i laserenheten.
Det er totalt fire hull som skal rengjøres i laserenheten.
Rengjør alle hullene.
Skift ut rengjøringsverktøyet.
(1) Fest rengjøringsverktøyet til knotten og vri det rundt, og plasser kanten (rengjøringssiden) på den venstre kroken.
(2) Løft høyre side av rengjøringsverktøyet over kroken for å plassere det nær siden.
(3) Fest rengjøringsverktøyet på kroken.
Lukk frontdekselet.
Tilbake til toppen