# BRUKERLISTE

Denne brukes til å lagre, redigere og slette brukere når brukerautentisering er aktivert.

- [Legg til]-tasten
  Legger til en ny bruker.

- [Slett alle brukere]-tasten
  Sletter alle registrerte brukere. (Bortsett brukere lagret som fabrikkstandard.) Bare administratoren for maskinen kan bruke denne funksjonen.

- [Slett alle autoregist. brukere]-tasten
  Sletter alle autoregistrerte brukere.
  - Autoregistrerte brukere

- Brukerliste
  Denne listen inneholder brukerne som er lagret som fabrikkstandard og nåværende lagrede brukere. En asterisk [*] vises foran brukernavnet til autoregistrerte brukere.
  Når du velger et brukernavn, vises skjermen for brukerredigering eller -sletting.

Alternativene [Forhandler] og [Forhandler2] vises bare når forhandleren er tilkoblet.
Lagre en bruker
Når du berører [Legg til]-tasten, vises registreringsskjermen. Opp til 1000 grupper kan registreres.
For informasjon om innstillingene, se ”Innstillinger”.
Redigere og slette en bruker
Når du velger en bruker fra listen, vises skjermen for brukerredigering eller -sletting.
For informasjon om innstillingene, se ”Innstillinger”.
En bruker kan slettes med [Slett]-tasten.

- Hvis innloggingsautentisering med en Fast bruker er opprettet, kan ikke ”Slett alle brukere”-alternativet brukes.
- Brukere som er lagret som fabrikkstandard kan ikke slettes.

Brukere lagret som fabrikkstandard
Følgende brukere er lagret i enheten fra fabrikken.

- Administrator: Administratorkontoen på maskinen, lagret som fabrikkstandard.
- Systemadministrator: Kontoen for systemvedlikehold, lagret som fabrikkstandard. Denne kontoen kan ikke utføre jobber.
- Bruker: Brukes når nettverksautentisering benyttes og et påloggingsnavn som ikke er lagret på maskinen, tastes inn direkte. (Dette kan ikke velges i skjermen for brukerinnlogging.)
- Forhandler: Kontoen som brukes når en mynt settes inn i den nye myntautomaten.
- Forhandler2: Kontoen som brukes når en mynt settes inn i den gamle myntautomaten.
- Fast bruker: En konto med fargedeaktivert autoritet.
- Annen bruker: Brukes når en utskriftsjobb utføres med ugyldig brukerinformasjon. (Dette kan ikke velges i skjermen for brukerinnlogging.)
  For innstillinger relatert til hver av brukerne, se følgende tabell.

Brukernavn | Administrator | System- Operator | Bruker | Enhets- konto | For- handler | For- handler2 | Annen bruker
Påloggingsnavn | admin | sysadmin | brukere | enhets- konto | For- handler | For- handler2 | Andre
Passord | (Se ”Hurtigvei- ledning”) *1 *1 | sysadmin*1 | brukere*1 | enhets- konto*1 | -
Min mappe | - | Hoved- mappe | - | Hoved- mappe | -
Autentiseringsinnstillinger | Logg inn lokalt | -
Sidebegrensningsgruppe | Ubegrenset*1
Autoritets- gruppe*2 | Admin | System- administrator*1 | Bruker*1 | Fargedeaktivert autoritet*1 | Bruker*1 | Gjest*1
Favoritt funksjonsgruppe | Som systeminnstillingene*1

*1 Elementer som kan endres
*2 For detaljert informasjon om hver innstilling, se "Liste over innstillinger og fabrikkstandarder for malgrupper".
Innstillinger

Element | Beskrivelse
--- | ---
Brukernavn | Lagre et brukernavn som består av opptil 255 tegn. Dette brukernavnet brukes som tastenavn i autentiseringsskjermen, brukernavn for dokumentarkivering og avsendernavn. (Brukernavnet må være unikt.)
Bruk brukernavn til innloggingsnavn*1 | Velg denne for å angi det angitte brukernavnet i påloggingsnavnet.
Initial | Initialene bestemmer hvor brukernavnet vises i listen over brukernavn. Angi maksimalt 10 tegn for initialene. (Initialene er valgfrie.)
Indeks | Velg en egendefinert indeks som skal lagres. Egendefinerte navn på indekser er de samme som de som brukes i adresseboken.
Brukernummer*2 | Tast inn et brukernummer på 5 til 8 sifre.
Påloggingsnavn*1 | Angi påloggingsnavnet som brukes når autentisering med påloggingsnavn og passord er aktivert (opptil 255 tegn). (Påloggingsnavnet må være unikt.)
Passord*1, 3 | Skriv inn passordet som består av 1 til 255 tegn, og som brukes for brukerautentisering med påloggingsnavn og passord (passordet er valgfritt).
E-postadresse | Angi e-postadressen som brukes i avsenderlisten og for LDAP-autentisering (opptil 255 tegn).
Utvidet plattform | Hvis du vil aktivere autentisering og sporing gjennom en brannmur, må du konfigurere innstillinger for bruk av den utvidede plattformen.
Bruk proxy-server | Angi at en proxy-server skal brukes for autentisering og sporing.
Min mappe | Lagre en mappe som skal brukes til dokumentarkivering som dedikert brukermappe (eller Min mappe). En lagret mappe kan velges, eller du kan opprette og spesifisere en ny mappe.
Autentiseringsinnstillinger*1 | Velg enten [Logg inn lokalt] eller [Nettverksautentisering] (når LDAP er aktivert) for autentisering.
Brukergruppe | Angi en gruppe som brukeren tilhører. Opptil åtte grupper kan tilordnes.
Autentiseringsserver | Når [Nettverksautentisering] er valgt, velg serveren som skal brukes for brukerautentisering fra listen over LDAP-servere som er lagret ved hjelp av Innstillingsmodus (nettversjon).
Sidebegrensningsgruppe | Spesifiser sidebegrensninger for bruker ved å velge en av de lagrede sidebegrensningsgruppene. Fabrikkstandard er [Ubegrenset]. For mer informasjon, se ”SIDEGRENSE GRUPPELISTE”.
Autoritetsgruppe | Spesifiser brukerautoriteten ved å velge en av de lagrede autoritetsgruppene. Fabrikkstandard er [Bruker]. For mer informasjon, se ”AUTORITETSGRUPPELISTE”.
Favoritt funksjonsgruppe | Favoritt funksjonsgruppe vises når brukeren logger seg på. Fabrikkstandard er [Som systeminnstillingene]. For å endre innstillingene, velg [Brukerkontroll] i Innstillingsmodus (nettversjon).

*1 Vises ikke når ”Brukernummer” er valgt som autentiseringsmetode.
*2 Vises bare når ”Brukernummer” er valgt som autentiseringsmetode.
*3 Ikke nødvendig når nettverksautentisering brukes, idet passordet lagret i LDAP-serveren brukes.
Egendefinert indeks
Du kan endre egendefinert navn på indeks.
Trykk på egendefinert navn på indeks på listen for å redigere det.
Slett tidligere angitte tegn, og angi et nytt navn (opptil 127 tegn).
Standardnavnet fra fabrikk er ”Bruker 1”.
Tilbake til toppen