# JUSTERE LYSSTYRKEN FOR EN KOPI(LYSSTYRKE)

## Oversikt

Denne funksjonen justerer lysstyrken i et fargekopibilde.
Lysstyrken må angis før originalen skannes.

## Drift

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Lysstyrke]-tasten.
Trykk på -tasten eller skyv glidebryteren for å justere lysstyrken.
Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
For å annullere innstillingene for lysstyrke:
Trykk på [Av]-tasten.
Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start farge]-tasten for å starte kopieringen.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen