# SETTE INN INNLEGGSARK MELLOM TRANSPARENTER(TRANSPARENTINNLEGG)

## Oversikt

Når du kopierer på transparenter, kan det hende at arkene festes til hverandre på grunn av statisk elektrisitet.
Transparentinnleggsfunksjonen kan brukes til å automatisk legge inn et papirark mellom hvert transparentark, og på den måten gjøre arkene lettere å håndtere.
Det er også mulig å kopiere på innleggsarkene.
Når du utfører 2-sidig kopiering, kan bare "2-sidig til 1-sidig"-modusen brukes.

- Du kan ikke velge kopiantall i denne modusen.
- Transparenter kan bare plasseres i enkeltmaterskuffen.

## Drift

Plasser transparenten med billedsiden ned i enkeltmaterskuffen, og legg i transparentark.
Når du har lagt i transparenter, konfigurerer du innstillingene for enkeltmaterskuffen.

- LAGE KOPIER VED Å BRUKE ENKELTMATERSKUFFEN

Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Transparentinnlegg]-tasten.
Trykk på [På]-tasten.
Når du lager en kopi på innleggsark, trykker du på [Kopier også på innleggspapir]-avkrysningsboksen for å angi til .
Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
For å annullere innstillingene for transparentinnlegg:
Trykk på [Av]-tasten.
Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen